문서번호	교량안전과-4415
결재일자	2019.3.15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기술점검팀장	교량안전과장
박상홍		위성환	03/15 김종호
협 조
	교량기획팀장			박동욱
	주무관			이노진

투신방지 안전시설(난간) 특별점검 계획 ( 마 포 대 교 )

2019. 3.

안전총괄실

(교량안전과)

투신방지 안전시설(난간) 특별점검 계획

마포대교 투신사건 관련하여 조사과 처분 요구사항 이행하기 위하여 특별점검 계획을 수립코자 함

Ⅰ		추진근거

○ 근    거 : 조사결과 처분요구사항 통보(조사담당관-3183, 2019.2.25.)

- 한강교량에 설치되어 있는 자살예방 안전시설 특별점검을 통해 자살

예상 구간에 대하여 안전시설 보강 등의 조치를 하기 바람

※ 마포대교 투신 사건 관련 언론보도 사항에 대한 조사

․사건일시 : 2018.11.27. 새벽, 20대 여성

․내    용 : 마포대교 WP13 점검통로를 통해 투신

Ⅱ		주요시설 현황

□ 안전시설(난간:투신방지시설)설치

○ 규  모 : 양측보도 난간높이 조정

(L=2.16㎞, H=1.5⇒2.5m, 증 1.0m 20㎝간격 와이어선)

○ 기  간 : ’16. 9.30 ~ ’16.12.28

○ 공사비 : 679백만원

□ 점검통로설치 현황

구 분		출입시설 현황(수직형 출입사다리)		비고
		상부 접근(교면)	하부 접근(교각)
마포 대교	상류교	3개소:ep10, ep17, rcp1	1개소:ep23
	하류교	9개소:wp5, wp13, 램프B(2개소bp1~bp2), 램프E(5개소ep1~ep5)	2개소:ep23, 램프ep3

Ⅲ		특별점검 계획

□ 마포대교 안전시설 난간(투신방지시설) 조사 실시

○ 대상시설 : 마포대교(상,하류)

○ 조사기간 : ’19. 3.18.(월) ~ ’19. 3.20.(수)

○ 조사반 편성 : 2개조 6명

편 성 조		점검방법	비 고
1조	2조
반장 : 기술점검팀장 반원 : 문철, 정동익	반장 : 교량기획팀장 반원 : 박상홍, 이노진	1조 : 하류 ⇒ 상류 2조 : 상류 ⇒ 하류

○ 조사방법 및 내용

- 주변시설 활용 투신 접근성 용이 장소 확인

- 강선 늘어짐, 끊김, 단차 발생에 따른 사각지대 확인

- 안전난간 추가설치 구간(위치 및 연장) 조사

- 기타 투신관련 시설개선 사항 조사

□ 전수조사 후 조치 계획

○ 안전시설(난간)과 관련한 시정 및 개선 사항에 대하여 결과 보고 시  보강조치 방안 강구

○ 기타사항

- 시설물 안전 및 유지관리에 관한 사항 적출시 한강교량 “일상유지  보수공사”를 통해 작업시행

Ⅳ		향후일정

○ ’19.3.18. ~ ’19.3.20 : 마포대교 투신방지 난간 전수조사 실시

○ ’19.3.21. ~ ’19.3.22 : 결과보고 및 세부 조치방법 결정

○ ’19.3.25. ~ ’19.6.28 : 일상유지 작업지시 및 조치 완료

붙  임 : 1. 조사결과 처분요구사항 통보 공문 및 처분요구서 1부.

2. 점검통로(점검구) 특별점검 결과보고(양식) 1부.  끝.