문서번호	한양도성도감-2666
결재일자	2019.3.15.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		도성보존팀장	한양도성도감과장
김동욱		신추교	03/15 진용득
협 조
	도성정책팀장			김종필
	도성관리팀장			곽동진
	세계유산연구팀장			강성희

2019년 해빙기 대비(문화재분야 국가안전대진단 연계)

한양도성, 북한산성, 탕춘대성 안전점검 계획

2019. 3.

문화본부

(한양도성도감)

2019년 해빙기 대비(문화재분야 국가안전대진단 연계)

한양도성, 북한산성, 탕춘대성 안전점검 계획

2019년 해빙기를 대비하여 문화재분야 국가안전대진단과 연계한 안전점검을 통해 안전사고 및 문화재 피해 예방에 철저를 기하고자 함

Ⅰ		추진 근거

□ 「문화재보호법」 제14조(화재 및 재난방지 등), 제44조(정기조사)

□ 성곽의 보존과 관리에 관한 일반지침

(문화재청 훈령 제407호, ’16. 8. 8.)

□ 2019년 문화재분야 국가안전대진단에 따른 한양도성, 북한산성, 탕춘대성 안전점점 추진계획(한양도성도감-227, 2019. 1. 8.)

Ⅱ		점검 개요

□ 점검기간: 2019. 3. 18. ~ 4. 12.

□ 점검대상

- 성곽 3개 - 서울 한양도성, 북한산성, 홍지문 및 탕춘대성 (총 21.5km)

- 성문 11개 - 창의문, 숙정문, 혜화문, 광희문, 대남문, 대성문, 대동문,

보국문, 용암문, 홍지문, 탕춘대암문

- 장대 1개 -  동장대

□ 점검방법: 점검표에 의한 전문가 합동 점검

□ 주요 점검 사항

- 석재균열, 배부름, 수목생장 피해, 성돌변형 등 육안점검

- 한양도성 주요 변형구간 및 해빙기 대비 성곽 붕괴 위험요소 중점 점검

- 목조 건조물에 대한 화재예방 중점 점검

Ⅲ		세부 점검 및 조치 계획

□ 점검조 편성(※ 점검자는 추후 일정에 따라 변경 될 수 있음)

구분	점검 구간	점검자
한양도성	백악구간~흥인지문구간	*************
	남산구간~인왕산구간	*************
북한산성	대남문~대동문~용암문	*******************************
탕춘대성	홍지문 ~ 성벽 끝단	*************

- 전구간 전문가(구조기술사) 합동점검 – 한양도성 정밀계측 업체

□ 세부 점검내용

구분	점검내용
성곽	- 성곽전체 현황 및 훼손여부 - 성벽의 균열·배부름·이완 등 안전성 지반관련 침하 또는 붕괴 우려 여부 성곽에 영향을 줄 수 있는 배수상태, 잡목 등 주변 환경상태 - 기타(순성길·탐방로 상태, 안내판 상태 등)
문루	- 기둥, 보 등 주요 부재 훼손여부 등 확인 - 소화기 등 화재예방 관리상태

□ 조치계획

- 육안점검 후 전문가 조치 의견을 참고하여 구조가 취약하거나 붕괴 우려가 있는 구간의 통제 및 응급조치(문화재청 통보)

- 점검 결과에 따라 계측 또는 긴급보수 등 실시(문화재청 예산 요청)

Ⅳ		향후 계획

□ 2019. 4. 12. : 점검 완료

□ 2019. 4. 19. : 점검 결과 보고.

붙임  성곽 정기점검표 1부.  끝.