문서번호	교량안전과-4414
결재일자	2019.3.15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
주무관		교량관리팀장		교량안전과장
김인철		강천수		전결 03/15 김종호
협 조
	주무관				서성만
	주무관				김윤희
	주무관				김병주

『광진교,잠실철도교,성수대교,한강대교,서강대교』

해빙기대비 교량시설물 안전점검 결과 보고

2019.03.

교량안전과

(교량관리팀)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

『광진교,잠실철도교,성수대교,한강대교,서강대교』

해빙기대비 교량시설물 안전점검 결과 보고

광진교 외 4개 교량의 해빙기대비 교량시설물 안전점검을 실시하고 그 결과를 보고 드림

□ 시설물 현황

○ 시설물 제원

교 량 명	규 모	위 치	등급	구조형식	준공일
광 진 교	B=20.0m L=1,056m	광진구 광장동 ~ 강동구 천호동	B등급	S.T BOX GIR S.T PL GIR	´05.6.30
성수대교	B=35m L=1,160m	성동구 성수동 ~ 강남구 압구정동	B등급	GERBER TRUSS S.T PL GIR	'97.8.14
					'04.12.28
한강대교 (구·신교)	B=20.3m L=840m	용산구 이촌동 ~ 동작구 본동	B등급	TIED ARCH S.T PL GIR (아치교,게르버교)	’37.10
	B=20.2m L=840m				‘82.2.24
서강대교	B=29.0m L=1,320m (접속:440)	마포구 신장동 ~ 영등포구 여의도동	B등급	NIELSEN ARCH PSC BOX GIR	‘99.8.14
잠실철교 (도로교)	B= 8.8m L=1,235m	광진구 구의동 ~ 송파구 신천동	B등급	S.T BOX GIR S.T PL GIR	'79.10.30

□ 점검개요

○ 점검기간 : 2019. 3. 5. ~ 2019. 3.12.

○ 점 검 자 : 교량관리팀장 외 8명(주치의 : 서지수, 양승이, 홍석환, 홍석희)

○ 주요 점검사항

구 분	주요 점검사항	비 고
교면포장	· 균열, 소성변형, 요철, 함몰(자전거도로 포함)
배수시설	· 파손(그레이팅, 관), 체수, 막힘
난간 및 연석	· 난간 파손 및 부식, 연석 파손 및 박리
신축이음장치	· 본체 변형, 실링 파손, 이상음 · 후타재 파손, 박리(염해, 동결융해) · 교대, 교각 상면(코핑부) 염해, 동결융해	중점점검
하부공간	· 하부공간 점용시설 안전사고 유발 요인 · 콘크리트 낙하물 등 2차사고 유발 요인	중점점검
피뢰설비	· 수뢰부, 인하도선, 접지 등	중점점검

○ 현장 점검사진

한강대교	성수대교
드론 활용 피뢰침 점검

□ 점검결과 및 조치계획(안전점검 결과 보고서 붙임1 참조)

*****************************************************************

**************

********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

□ 향후 조치사항

***********************************************

**************************

붙임 1. 안전점검 결과 보고서 각 1부.

2. 자문의견서 각 1부.

3. 시설물 점검결과(집계표) 및 관리대장 각 1부.

4. 교량하부 점유현황 및 점검보고서 각 1부.  끝.