『일 일 결 산 일 지』

문서번호	결재	주무관	시설관리팀장	시설관리과장
시설관리과-5269		정준석	이준호	03/18 김홍준

업무명 (공사명)	오늘의 한일	일련번호	자재 검사내용	시정 요구사항	입회	사후확인
은평구 긴급 누수복구	1. ************************* NO.139 - SSP 15계량기 접합부 누수 - 15mm 계량기 앵글밸브 교체 2. ************************* NO.140 - SSP 15mm 계량기 접합부 누수 - 15mm 계량기 앵글밸브 교체 3. ********************** NO.141 - 현장확인 누수처 없음				임헌대
	1. *******(지시-2) - 야간 - 은평구청 치수수방지과 굴착 - 주철 250mm 폐관 확인 (직관부 균열되어 톱으로 사입으로 확인) - 절관 시 폐색토록 요청				오의환
마포구 긴급 누수복구	1. ****************** NO126T12 - 횡방향 GS40mm 직관부 누수 - 지수 조치 - 추후 개량 예정(건물주 협의사항) 2. ******************** NO127 - 계량기 40mm 앵글밸브 교체 3. ***************** NO125 - 앵글밸브 15mm 교체				오의환
서대문구 긴급 누수복구	1. ******************* NO146 - 앵글밸브 15mm 교체 2. **************** NO147 - 출동 옥내 누수(공원녹지과 담당 이첩) 3. ******************** NO145 - 계량기 15mm 앵글밸브 교체				오의환

2019년 3월 15일 (날씨:맑음) 금요일

별지서식 #8-1호

2019년 3월 17일 (날씨:맑음) 일요일

업무명 (공사명)	오늘의 한일	일련번호	자재 검사내용	시정 요구사항	입회	사후확인
은평구 긴급 누수복구	1. 갈현로35길12-21(갈현동444-21), NO143 - 앵글밸브15mm 교체 2. 진흥로18길10(녹번동1-3), NO134-1 - SSP15mm 불용관 - SSP50*0.8m 직관연결 3. 갈현로332(갈현동418-18),NO142 - 앵글밸브15mm 앵글밸브 교체				오의환
마포구 긴급 누수복구	1. 동교동45길32(연남동239-12), NO127 - 앵글밸브40mm 교체					오의환

※ 시정요구 사항란은 즉시 시정이 안 되는 사항을 기록하고, 과별 연간 일련번호(2019-00등)들 기재하며

시정지시 할 때는 별첨 양식을 활용

※ 시정요구 사항란은 즉시 시정이 안 되는 사항을 기록하고, 과별 연간 일련번호(2019-00등)들 기재하며

시정지시 할 때는 별첨 양식을 활용

부분공개(6)