문서번호	시설관리과-6653
결재일자	2019.3.20.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장	동부수도사업소장
황승섭		천성훈	03/20 이구석
협 조
	급수운영과장			송근호
	주무관			손종백
	주무관			김대용

2019년

저수조 청소 및 위생조치 실태 점검계획

2019.3

동부수도사업소

2019년

저수조 청소 및 위생조치 실태 점검계획

’18년 하반기 저수조의 청소 등 위생조치 점검결과 및 ’19년 저수조 청소 등 위생조치 점검계획에 대하여 보고 드림.

- 관련법령 : 수도법 제33조(위생상의 조치), 수도법 시행령 제50조(대형건축물등의 소독     등 위생조치), 수도조례 제40조의3(소형건축물의 청소등 위생조치)

- 계획설계과-2002(2019.3.5.)「2019년 저수조 청소등 위생조치지도,감독 점검계획 통보」

Ⅰ		저수조 현황

□ 대형저수조 : 1,316개

구 분		계	아 파 트	연 면 적 5천㎡이상 건축물	1)연 면 적 3천㎡이상 업무시설 등
구별	대상 건물	1,316개	556개	390개	370개
	저수조 수량 (지상/지하)	3,382 (1,676/1,706)	1,619 (891/728)	1,045 (491/554)	718 (294/424)
동대문구	대상 건물	401	154	108	139
	저수조 수량 (지상/지하)	997 (579/418)	539 (341/198)	272 (116/156)	186 (122/64)
중랑구	대상 건물	277	139	62	76
	저수조 수량 (지상/지하)	814 (468/346)	556 (352/204)	129 (54/75)	129 (62/67)
성동구	대상 건물	352	141	135	76
	저수조 수량 (지상/지하)	718 (239/479)	201 (40/161)	332 (163/169)	185 (36/149)
광진구	대상 건물	286	122	85	79
	저수조 수량 (지상/지하)	853 (390/463)	323 (158/165)	312 (158/154)	218 (74/144)

※ 저수조 이용 학교 : 40개교(2018년 기준)

1)연면적3천㎡이상 업무시설/연면적2천㎡이상 다용도 건축물,학원,예식장,지하도상점가,      대규모점포/객석수․관람석 1천석 이상의 공연장,실내체육시설

❍ 위생관리 내용(수도법 시행규칙 제22조의3)

- 저수조 청소 : 반기 1회 이상 청소

- 저수조 수질검사 : 1년 이내 1회 이상

- 위생상태 점검 : 월 1회 이상

※ 수도시설 관리자 교육 대상(수도법 제36조) : 건축물 소유자 또는 관리자

□ 소형저수조 : 102개

구 분		계	주택(4층이하)	일반건물
구별	대상 건물	102	-	102
	저수조 수량 (지상/지하)	115 (54/61)		115 (54/61)
동대문구	대상 건물	27	-	27
	저수조 수량 (지상/지하)	34 (9/25)		34 (9/25)
중랑구	대상 건물	14	-	14
	저수조 수량 (지상/지하)	20 (9/11)		20 (9/11)
성동구	대상 건물	24	-	24
	저수조 수량 (지상/지하)	24 (16/8)		24 (16/8)
광진구	대상 건물	37	-	37
	저수조 수량 (지상/지하)	37 (20/17)		37 (20/17)

❍ 위생관리 내용(수도조례 제40조의3) : 반기 1회 이상 청소

Ⅱ		2018년 하반기 실태점검 결과

□ 실태점검 개요

❍ 점검기간 : ’18. 9월 ~ 12월

❍ 점검대상 : 233개동(대형저수조 221동․단지, 소형12동)

❍ 점 검 자 : 시설관리과 황 승섭, 급수운영과 손 종백

❍ 점검내용 : 저수조 청소․관리상태, 위생점검․관리자교육 여부 등

□ 실태점검 결과

❍ 점검결과 : 233동․단지 완료(목표대비 100%달성)

Ⅲ		2019년 위생관리 실태점검 계획

□ 실태점검 계획

❍ 점검기간 : ’19. 3월 ~ 12월(상반기 3~6월, 하반기 9~12월)

❍ 점검대상 : 231동.단지(본부 지정 목표)

- 대형저수조 : 아파트 187단지, 일반건물 31동(자체청소 매년점검)

- 소형저수조 : 13동

❍ 점 검 자 : 시설관리과 황 승섭, 급수운영과 손 종백

❍ 저수조 월별 실태점검 추진목표

- 대형저수조 점검대상 : 218개소(아파트 187, 일반 31)

구 분		계	동대문구	중랑구	성동구	광진구
총계		218(31)	54(8)	55(8)	54(8)	55(7)
상반기		136(22)	35(7)	33(6)	35(5)	33(4)
월별	3월	12	3	3	3	3
	4월	37(4)	9(2)	7(2)	10	11
	5월	52(14)	13(4)	15(3)	13(4)	11(3)
	6월	35(4)	10(1)	8(1)	9(1)	8(1)
하반기		82(9)	19(1)	22(2)	19(3)	22(3)
월별	9월	22(2)	5(1)	5(1)	6	6
	10월	35(4)	9	10(1)	7(2)	9(1)
	11월	19(2)	3	6	4(1)	6(1)
	12월	6(1)	2	1	2	1(1)

※ ()는 일반건물

- 소형저수조 점검대상 : 13개소(일반건물)

구 분		계	동대문구	중랑구	성동구	광진구
총계		13	3	4	3	3
상반기		4	1	1	1	1
월별	3월	-	-	-	-	-
	4월	-	-	-	-	-
	5월	-	-	-	-	-
	6월	4	1	1	1	1
하반기		9	2	3	2	2
월별	9월
	10월	4	1	1	1	1
	11월	5	1	2	1	1
	12월			-	-	-

❍ 중점 점검내용

- 저수조 청소상태 : 저수조 물 때 및 침전물 존재 여부 등

- 저수조 관리상태 : 맨홀 잠금장치, 통기․월류관 방충망 설치 등

- 위생점검 실시여부 : 매월 1회 실시여부, 기록 보관여부 등

- 관리자교육 이수여부 : 건축물 소유자 또는 관리자 교육이수 여부

- 중앙정수처리장치 설치 여부 : 설치여부 및 운영여부

❍ 점검 방법

- 위생조치 규정위반시 행정처분(벌금, 과태료 부과) 사항 안내

- 경미한 지적사항은 현장에서 즉시 시정안내

- 자체청소 건물의 경우, 가급적 전문청소업체가 시행토록 안내

- 중앙정수처리장치가 설치되어 있는 경우 사용하지 않도록 안내

- 관리자교육 미이수 시, 환경보전협회 교육이수 안내

- 현장 실태점검 점검사진 촬영 철저

※ 필수 사진 : 저수조 관리상태 전경, 교육이수증, 위생상태점검표

Ⅳ		행정 사항

□ 추진부서 : 급수운영과, 시설관리과(총괄)

□ 월별 점검계획을 포함 자체 점검계획과 점검결과를 본부 계획설계과에 제출

❍ 자체계획서 제출 :  ’19. 03. 22(금)

❍ 추진사항 월보 보고 : 매월 둘째 주 월요일

❍ ’19년도 청소 및 수질검사실시 이행여부 확인 및 검사결과 제출     : 상반기 ‘19. 7. 15.까지,  하반기 ’20. 1. 13.까지

※ 2019년 신규 대상건물 발생시 추가보고

붙임 1. ’18년 하반기 대형저수조 통계자로 1부.

2. ’18년 하반기 소형저수조 통계자로 1부.

3. ’18년 대형저수조 대장(시설관리과,급수운영과) 각1부.

4. ’18년 소형저수조 대장(시설관리과,급수운영과) 각1부.끝.