투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	하남선 1-1공구 건설공사건설사업관리단 책임건설사업관리단장
(경유)
제목	오염물질 방출 건축자재 사용제한 준수 요청

1. 하남선 1-1공구 H1 정거장 공사와 관련입니다.

2. 다중이용시설인 도시철도 정거장은 실내공기질 관리법에 따라 오염물질 방출 건축자재의 사용이 제한되므로, 자재선정 시 관련규정[표1]을 준수토록 조치하여 주시기 바랍니다.

※ [표1]건축자재의 오염물질 방출 기준 (실내공기질 관리법 시행규칙)

오염물질 종류	폼알데하이드	톨루엔	총휘발성유기화합물
접착제 (㎎/㎡․h)	0.02이하	0.08이하	2.0이하
페인트 (㎎/㎡․h)	0.02이하	0.08이하	2.5이하
실란트 (㎎/m․h)	0.02이하	0.08이하	1.5이하
퍼티 (㎎/㎡․h)	0.02이하	0.08이하	20.0이하
벽지 (㎎/㎡․h)	0.02이하	0.08이하	4.0이하
바닥재 (㎎/㎡․h)	0.02이하	0.08이하	4.0이하

3. 아울러 최근 신축 공동주택의 라돈 수치가 권고기준을 웃돌아 사회문제가 되고 있으므로, 화강석 등 자재선정 시 ‘신축 공동주택의 실내공기질 권고기준[표2]’을 준용하여 자재가 선정될 수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다.

붙 임 : 신축 공동주택의 실내공기질 권고기준[표2] 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	문석훈		건축공사과장	이병희		도시철도건축부장	전결 03/20 최성태
협조자
시행	도시철도건축부-2029	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 B/D 8층	/	infra.seoul.go.lkr
전화	02-772-7334	/전송	02-772-7309	/	ifua@seoul.go.kr	/	대시민공개