문서번호	재난관리과-1475
결재일자	2019.3.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
담당자	대응총괄팀장	재난관리과장	소방서장
김운	이승오	이승교	03/20 최성희

2019년 소방용수시설 운영 기본 계획

2019. 3.

도봉소방서

[재난관리과]

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

2019년 소방용수시설 운영 기본 계획

소방용수시설의 효율적인 유지・관리를 통한 현장 급수체계를 확립하여 원활한 현장 대응활동을 수행하고자 함

Ⅰ		관련 근거

□ 소방기본법 제10조(소방용수시설의 설치 및 관리 등)

□ 소방기본법 시행령 제2조의 2(비상소화장치의 설치대상 지역)

□ 소방기본법 시행규칙 제6조(소방용수시설 및 비상소화장치의 설치 기준)

Ⅱ		추진 방향

□ 초기 대응강화를 위한 소화전 및 비상소화장치 우선 보강

□ 소방용수시설 신속 보수로 원활한 소방용수 공급

□ 소방용수시설의 체계적 관리를 위한 소방용수 관리시스템 개선

□ 동절기 및 해빙기 원활한 소방용수 공급을 위한 일제 점검 실시

Ⅲ		소방용수시설 현황

□ 소방용수시설 현황 : 1,671개소                       (‘19.1.1.)

합계	소계 (지상+지하)	소화전(99.28%)		저수조 (0.42%)	급수탑 (0.30%)
		지상식(26.04%)	지하식(73.24%)
1,671	1,659	435	1,224	7	5

□ 비상소화장치 현황 : 50개소                             (‘19.1.1.)

계	현장대응단	도봉	창동	쌍문
50	8	23	7	12

□ 소방용수시설 예산 : 211,890천원

(단위 : 천원)

예 산 항 목		금 액
소방용수시설 설치 및 보수		211,890
사무관리비	비상소화장치 적재비품 등 구입	4,000
공공운영비	비상소화장치 유지관리	490
시설비	소방용수시설(소화전) 설치	10,500
	소방용수시설 보수 등	169,900
	맨홀 정비비	17,000
	도색 및 보온	5,000
	급수탑 교체 및 저수조 보수 등	5,000

Ⅳ		2018년 추진 성과

□ 소화전 신설 · 보수 · 이설

❍ 소화전 신설 : 4개소 (지상 3, 지하 1)

❍ 소화전 보수 : 29개소 (지상 23, 지하 6)

❍ 소화전 이설 : 1개소 (보행 지장)

□ 소화전 (지하식) 맨홀 정비

❍ 보수수량 : 12개소 (도로사업소 및 각 구청 맨홀정비 대상)

❍ 내    용 : 도로 침하 소화전 맨홀 간격조절 등 정비

< 맨홀 침하 소화전 >	< 맨홀 공사 중 >	< 맨홀 정비 완료 >

□ 비상소화장치 설치 및 보수

❍ 설 치 : 1개소 (분리형)

❍ 보 수 : 1개소 (비소함 재설치)

Ⅴ		2019 추진 계획

□ 소방용수시설 설치

□ 소화전 신규 설치 : 3개소 / 10,500천원

❍ 설치 장소

- 소방활동 장애지역(우선 설치) 및 주택가 이면도로

- 주변 소방용수시설 현황 및 화재취약지역 여부 등을 고려하여 선정

※ 예산 조기집행을 위해 상반기 중 설치 완료 추진

			소화전 맨홀 뚜껑 디자인 개선
• 시인성을 강화하여 신속한 소방활동 전개 • 시민들이 쉽게 인지하여 불법 주·정차 방지 ⇒ 2019년 하반기 신설 및 보수 시 적용 (기존 재고 수량 소진 후 적용)

□ 소방용수시설 보수

□ 보수 예산 : 169,900천원

❍ 소화전 등 보수 : 169,900천원 (69개소 × 250만원)

□ 소방용수시설 조사 및 유지관리

□ 소방용수시설 조사

‣ 조사자 중 굴절차 및 고가사다리차 담당자는 대로변 소방용수시설 우선 배정,

조사 배제 여부는 현장대응단 상황에 따라 판단

‣ 정기조사는 필요시 의용소방대원(소방용수지킴이) 활용

❍ 정기 조사 : 월 1회 이상(외관점검)

- 정기조사 대상이 1인당 20개소 이상인 직원은 2월 1회 실시

※ 1인 당 평균 담당 수량  25개소, 실제 조사 가능 수량 18개소 (24개 각 소방서 의견 반영)

❍ 일제(정밀) 조사 : 연 2회 (3월, 10월)

- 비상 소방용수시설(4개소) 조사 병행 실시

- 30년 이상 노후 소화전(72개소, 1990년 기준) 일제 특별점검 병행 실시

❍ 수시 조사 : 도로공사 시, 소방용수시설 신설(이설) 시, 폭설(호우) 등 필요시

❍ 비상소화장치 점검 : 월 1회 이상

- 연 2회(상·하반기) 주민 합동 비상소화장치 훈련 실시

≪ 점검결과 조치 ≫

▹ 경미한 사항 즉시 시정 및 현장조치 불가능 사안 보수 의뢰(수도사업소)

▹ 소방용수시설의 중요도, 긴급성 등을 감안하여 우선순위 지정 보수 의뢰(수도사업소)

▹ 소방용수시설 사용에 장애되는 주차구획선 제거

▹ 고장정도가 심하여 보수비가 신설비보다 비용이 많이 드는 경우 폐전(수도사업소 의견 첨부)

▹ 119행정정보시스템의 소방용수 현황 현행화

▹ 조사 후 변경내용 119행정정보시스템(안전지도 연계) 수정 입력

□ 소방용수시설 도색·보온 공사

❍ 기    간 : 2019. 2.  ~ 11월(10개월간)

❍ 방    법 : 상반기 일제 조사 후 대상 선정 및 공사 시행

❍ 소요예산 : 5,000천원(‘19년도 배정 예산)

□ 소방용수시설 설치 및 관리실태 점검

❍ 기    간 : 2019. 3~4월, 11~12월

❍ 방    법 : 권역별 소방서 임의 선정

❍ 점 검 반 : 본부 재난대응과(대응전략팀)

❍ 내    용 : 소방용수시설 일제 점검․정비실태 확인 등

Ⅵ		행정 사항

□ 현장대응단장 및 각 119안전센터장은 자체 실정에 맞는 계획 수립 추진

□ 소방용수현황 분기 보고 철저

❍ 소방용수 관리 철저를 위한 소방용수 현황 분기 보고

※ 재난대응과-25928(;16.12.13.)호『2016년 서울시 감사 지적사항 조치결과 알림』 참조

❍ 2, 4분기 보고는 [붙임 2] 서식을 활용 7. 2., 다음 해 1. 2.한 보고

붙임  1. 일제조사 요령 1부.

2. 소방용수시설 관련 규정 1부.

3. 비상소화장치 관련 규정 1부.

4. 소방용수 현황 보고(분기보고 서식) 1부.  끝.