문서번호	급수운영과-5155
결재일자	2019.3.22.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
안세기		김찬모	03/22 이병운
협 조

상수도 GIS 운영 및 보안교육

2019. 03. 21.

급수운영과

상수도 GIS 운영 및 보안교육

◆ 교육일시 : 2019. 03. 21(목) 17:00~17:30

◆ 교   관 : GIS총괄담당

◆ 교육장소 : 5층 강당

교        육       내       용

《GIS교육자료》

▣ GIS 운영(측량등 정확도 개선)

ㅇ GIS 측량 관련사항

- 공사의 시설자료는 정확하게 작성하고, 제출시기 필히 준수

- 단위사업 : 착공 2~3일전 측량의뢰, 준공일 기준 자료 제출

- 단가계약 : 작업지시 건별 공사완료일로부터 15일이내 제출

- 현장조사서는 현장과 일치하게 정확하게 작성하고, 양식의 전 항목에 대하여공란 없이 모두 기재(축적1:500)

- 50mm이상, 10m이상 관로공사는 반드시 착공전 측량의뢰

- 측량의뢰는 최소한 착공 2~3일 전에 의뢰

- 재개발, 재건축사업 및 기타 외부기관 공사로 인한 원인자 이설의 경우 현황 파악 어려움으로 원인자 관리대장 등록 및 관리 철저.

․ 단위공사, 송.배수관 측량의뢰시 착공일 기준 착공 날짜에 맞추어 시스템에 입력 및 측량 의뢰 할 것.

. 단위공사,송.배수관는 작업구간 완료시 자료제출 및 속성자료는 건 별로 자료등록

- 준공(기성)검사 조서에 GIS 담당 협조(상수도 GIS 업무지침)

◆ 참석인원 : 43명(급수운영과24명,시설관리과19명)

교        육       내       용

ㅇ 시설별 관리시스템 입력

- 공사관리 프로그램

․ 기본정보 공란없이 입력, 준공일, 착공일 , 연장, 담당자 등이 변경될 경우 변경 내용을 반드시 수정 입력

․ 내역서 확인란에  현장소장 및 감리 서명

․ 공사단계별(설계→발주→계약→착공→준공→완료)공사 진행에 따라 수정

․ 준공시 위치도, 상세도 철거폐쇄도, 관련사진 등 건별 입력

- 시설물관리 (밸브류) 및 프로그램

. 상수도시설물 공사후 준공자료 제공철저

. 시설물 정비에 대한 현장조사서 필히 제출.

․ 배수지, 가압장 등 보수내용, 안전점검 사항 등

- 누수관리 프로그램

․ 탐지와 누수복구연계 입력철저(적출번호,접수번호 일치)

․ 누수복구 시설자료 건별 복구공사 완료 후 15일 이내 제출

ㅇ 현장조사서 작성

- 기준점 선정 : 건물선 모서리, 담장선 모서리, 보도경계선 모서리, 기타

- 측량성과도(현장조사서) 축척은 1/500

- 신설배관은 적색 표기, 측량거리는 청색으로 기재

- 분기점 위치 A1/A2, 계량기 위치 B1/B2 로 표기

- 서명란에 감리 및 현장소장 필히 서명

ㅇ 기타사항

- 현장조사서(사진)제출시 공문 표시 및 사진 첨부하여 제출할 것.

- 감리 현장조사서 서명 필히 확인해서 제출할 것.

- 준공기간 변경시 필히 상수도 지리정보시스템(gis) 급수공사(민원) 변경할 것

교        육       내       용

▣ GIS 보안업무

ㅇ 관련규정

- 국가공간정보기본법 제35조(보안관리) 및 시행령 제24조(공간정보보호)

- 국가공간정보에 관한 법률시행령(제25751호, ’14.11.19.)

- 제24조(공간정보의 보호) 및 제25조(공간정보데이터베이스의 보관)

- 국가공간정보 보안관리 기본지침(국가정보원지침, 2009.12.28.)

- 국토교통부 국가공간정보 보안관리 규정(국토교통부훈령 제2013-246호, ’13.7.2.)

- 서울특별시 공간정보 보안업무 처리규칙(서울특별시규칙 제3444호, ’15.8.13.

- 상수도 GIS 업무처리 지침(5차 개정, 2016.1.)

- 서울시 공간정보담당관-1875호(2017.2.17. 2017년도 공간정보 보안업무 계획)

- 본부 공간정보과-18533(17.03.10) 2017년 상수도 공간정보 보안업무 추진계획

ㅇ GIS 자료관리

- 비공개 또는 공개가 제한된 GIS 자료는 업무상 관련이 있는 자에 한하여 권한 부여

- 수치지형도는 수치지형도 전산자료 관리대장에 등재관리

- GIS 자료생산 및 보유시는 지리정보 목록대장 등재

- GIS 자료를 복제․복사출력한 때에는 복제․출력대장에 기록 유지

- 개인용 PC에 불필요한 상수도 지리정보 저장․보유 금지

- 스마트폰이용 상수도 지리정보(GIS) 스마트폰 사진촬영 및 저장금지

ㅇ GIS 자료제공

- GIS 자료를 제공할 경우 인적사항, 사용목적 등을 확인하고 서약서 및 인수증징구,

소속에 신청 기관명 성명,출력사유 입력할 것.

- 지리정보 제공의 적정을 기하기 위하여 『상수도 GIS 자료제공 심의위원회』 구성 운영

- 자료제공 담당자는 사용만료일에 제공된 자료 삭제여부 확인

ㅇ GIS 관련 종사자 인력관리

- 상근인력 채용․퇴직시 보안서약서 징구

- 외부종사자 신원대장 작성․관리

- 외부종사자에 대한 청사 출입증 발급

- 공간정보업무 취급자는 년2회 이상 보안교육 실시

ㅇ GIS 관련 전산장비 관리

- GIS 운영용 PC와 Tablet PC는 부팅․윈도우 시작 프로그램에 비밀번호 부여

(비밀번호는 8자리 이상)

- 상수도 GIS 프로그램 운영용 Tablet PC 및 전산장비를 외부로 반출할 경우

반․출입 대장에 기록 관리

- GIS 서버가 설치되어 있는 장소는 보호구역으로 지정