문서번호	도로보수과-2851
결재일자	2019.3.27.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		도로보수과장	서부도로사업소장
정의현		강종훈	03/27 이학구
협 조
	주무관			이상하

2019년 해빙기 도로사면(비탈면, 옹벽)

안전점검 결과 보고

2019. 3.

서부도로사업소

(도로보수과)

2019년 해빙기 도로사면(비탈면, 옹벽)

안전점검 결과 보고

‘19년도 해빙기 도로사면 등을 점검하여 도로사면 안전성을 확보하고 체계적으로 관리하여 재난 안전사고 사전 예방하고자 함

Ⅰ		추진근거

○ 해빙기 도로사면 안전점검 추진계획 통보

[도로관리과-3437(’19.02.28.)호]

○ 『도로사면(비탈면, 옹벽) 안정화를 위한』2019년 해빙기 대비 안전점검 추진 계획

[도로보수과-3437(’19.03.06.)호]

Ⅱ		점검현황

□ 관리(점검)대상

○ 서부도로사업소 현황

- 점검대상

구 분	소 계	비탈면	옹벽	옹벽+비탈면 (혼합)
시 도	19	2	16	1

- 대상별 등급

구 분	소 계	B	C(C+)
시 도	19	16(법정1)	3

□ 점검개요

○ 점검기간 : 2018.03.07.~ 03.20.(14일)

○ 점검방법

- 자체 점검반 편성 후 점검실시(4개조 9명)

- C등급 대상은 외부전문가(토목구조기술사 등)와 합동점검 실시

구 별	중구	용산구	서대문구	마포구ㆍ은평구	외부전문가
도로사면	2	2	5	7	3
점 검 자	이상하 고석상	임동운 조용훈	권세봉 이주일	정의현 류승휘 박흥권	장성수 구자갑

※ 망원동 460 도로옹벽(비탈면)은 우리사업소 관내 구간이 아님(도로관리과 요청) - 금번 해빙기 점검에서 제외

○ 중점 점검사항 : 점검표에 의한 현장 점검

- 급경사지의 절․성토부 인장균열․침하 및 배부름 발생 여부

- 지하수 용출수, 토사유출 및 낙석 발생 여부

- 옹벽, 석축의 파손 및 손괴, 균열 발생 여부

- 낙석방지책 및 낙석방지망 훼손 여부

- 배수시설(산마루 측구, 배수로, 침사지 등)파손 및 준설(퇴적)여부

- 기타 안전사고 위험요인

□ 점검결과

점검대상	양호	보수 필요사항	경미한 사항	비 고
19	10	1	8

○ 보수 필요사항

- 중구 필동 1-54 종합방재센터 앞 : 일부 신축이음부 구간 균열 발생

○ 경미한 사항

- 서대문구 홍제동 367-9 서대문도서관 : 초입부 일부 손상 및 균열 발생

- 용산구 용산2가동 47-5 한신아파트 앞 : 배수파이프 연결 불량

- 서대문구 홍은1동 2-6 (홍지문 주변) : 일부구간 균열 발생

- 마포구 중동 395 성산자동차학원 : 델리네이터 15개 파손

- 마포구 성산동 664 월드컵터널 상부 : 경계석 1개 이탈

- 마포구 중동 395 성암로 : 방호울타리 일부(2개소) 파손

- 중구 장충동 산4-5 신라호텔 인근 석축 : 일부 채움재의 열화 및 박리

- 중구 한남동 산10-57 : 일부구간 균열 발생 및 추가배수공 설치 필요

Ⅲ		조치계획 및 행정사항

□ 조치계획

○ 중구 필동 1-54 종합방재센터 앞 옹벽 일부 신축이음부 구간 균열 발생부분은 2018년 종합방재센터앞 옹벽보강 공사 하자보수로 복구 예정

○ 서대문구 홍제동 367-9 외 6개소 경미한 사항은 2019년 도로부속시설물 일상유지보수공사(연간단가)로 정비 조치

○ 중구 한남동 산10-57 옹벽은 관리기관 재지정 검토 및 확정을 통해 향후 정비 조치

○ 기타 경미한 사항은 주의 관찰후 보수 조치

□ 행정사항

○ 외부전문가 점검비 지급 : 200,000원/명×2명=400,000원

- 예산과목 : 도로관리과, 도로 및 도로부속시설물 관리, 노후포장도로 정비, 일반운영비, 사무관리비

붙임 1. 도로사면 안전점검 결과 지적 및 조치현황 1부.

2. 점검결과 조치계획 1부.

3. 도로사면 안전 점검표 1부.

4. 도로사면 관리대장 1부.

5. 전문가 자문의견서 2부.  끝.