문서번호	운영과-2341
결재일자	2019.3.27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		운영과장	중랑물재생센터소장
신정현		최영효	03/27 이성재
협조
	주무관		도형철

안정적 성능 확보를 위한

농축기 및 탈수기 유지보수계획

2019. 3.

중랑물재생센터

(운영과)

안정적 성능 확보를 위한

농축기 및 탈수기 유지보수계획

노후화로 인한 고장빈도가 높고 부식·마모된 일부 농축기 및 탈수기를 신속하게 보수(수리)하여 안정적 성능을 확보하고자 함.

**************************

농축기 및 탈수기 설치현황

구 분	호별	종 류	규 격 (㎥/hr)	제작사	설치년도	비 고 (유지보수년도)
농축기 (농축조)	1	드럼식	60	센츄리큅(외산)	2017
	2		60	로얄정공
	3		60
	4	원심식	60	센츄리큅(외산)	2001	‘16년
	5		60			‘16년
	6	드럼식	90	로얄정공	2016
	7	원심식	60	로얄정공	2003	‘16~‘17년
	8		60			‘16~‘17년
	9		60			‘16~‘17년
	10	드럼식	60	센츄리큅(외산)	2007	‘16년, ‘18년
	11		60			‘16년
	12		60			‘16년, ‘18년
	A	드럼식	60	센츄리큅(외산)	2010	‘16년
	B		60			‘16년
	C		90	로얄정공	2011	‘16년
농축기 (분뇨)	1	드럼식	60	거림환경	2009
	2		60
	3		60
	4		60	로얄정공	2018
	5		60
탈수기 (탈수A동)	1	원심식	30	이화에코	2011	‘16년
	2		30			‘16년, ‘18년
	3		35		2012	‘16~‘17년
	4		35			‘16년, ‘18년
	5		35	로얄정공	2013	‘17년
	6		35		2014	‘17년
	7		30	센츄리큅(외산)	2007
	8		30			‘17~‘18년
	9		30		2006	‘17~‘18년
	10		35	로얄정공	2017
	11		35	로얄정공

구 분	호별	종 류	규 격 (㎥/hr)	제작사	설치년도	비 고 (유지보수년도)
탈수기 (탈수B동)	1	원심식	30	알파라벨	2002	‘16~‘17년 ※ ‘19년 교체 예정
	2		35	원진기계	2015
	3		30	알파라벨	2002	‘16년, ‘18년
	4		30	로얄정공	2003	‘16~‘17년 ※ ‘19년 교체 예정
	5		35	원진기계	2016
	6		30	로얄정공	2003	‘17년

2019년 유지보수계획

❍ 사 업 명 : 2019년 농축기 및 탈수기 보수

❍ 추진기간 : 2019. 5월(예정) ~ 12월

❍ 추진방법 : 농축기 및 탈수기 제작업체에 수리 의뢰

- ******************************

- **********************************************************************************************************

❍ 보수(수리)대상 : 10대

******		*****	*******	****	**
***	***	*	********	***
	****	*	**********	***
***	****	*	******************	***

〈선정기준〉

▸ 장기간 사용에 따른 노후화로 고장빈도가 높고, 부식 및 마모 정도가 심한 기기 우선 선정

※ 내용연수 : 농축기 10년, 탈수기 11년

▸ 분뇨처리시설 농축기는 2009년 설치되어 고장빈도가 높은 기기 선정

▸ 2018년 유지보수대상(농축기 2, 탈수기 5)으로 하자보증기간(‘19년 12월) 내에 있는 설비 및 2019년 교체 대상 탈수기(탈수B동 1, 4호) 제외

**************************

- 예산과목 : 중랑물재생센터 오니처리 유지보수, 사업비용, 영업비용, 처리장비, 수선유지교체비, 수선유지비

향후 추진일정

❍ ‘19. 4  계약심사 의뢰 및 사전규격 공개

❍ ‘19. 5  발주

❍ ‘19. 5 ~ 12  계약 및 사업 시행

붙임  1. 설계내역서(2019년 농축기 및 탈수기 보수) 1부

2. 견적서 2부

3. 관련 법령 부분발췌 1부.  끝.