문서번호	시설보수과-2755
결재일자	2019.4.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
김승진		代윤동원	04/01 代유태용
협 조

2019년 지하시설물 안전점검 및 유지관리계획 수립

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

강서도로사업소

(시설보수과)

2019년 지하시설물 안전점검 및 유지관리계획 수립

우리 사업소에서 관리하는 지하시설물에 대한 2019년도 안전점검 및 유지관리계획을 수립․시행함으로써 각종 재난예방 및 시설물안전성 확보에 기여코자 함

Ⅰ		관련규정

『지하안전관리에 관한 특별법』제7조 및 제8조

지하안전법 관련 지하안전관리규정 제출 안내 : 도로관리과-3994(2019.3.8.)

계획의 수립 및 제출

□ 지하시설물의 관리주체는『안전점검 및 유지관리계획』을 수립하고 각 시설물별

관할 구청장에게 제출

Ⅱ		지하시설물 현황

대상시설 (총 22개소)

(단위 : 개소)

구분	합계	1종	2종	3종
계	22	2	9	11
지하차도	16	2	7	7
지하보차도	6	-	2	4

Ⅲ		안전점검 및 유지관리 계획

조직․인원․장비 확보 현황

□ 조직

							안전점검 총괄책임자
							성명		박병연
							연락처		2657-7940
안전관리 책임자					안전관리 책임자							안전관리 책임자					안전관리 책임자
담당자		윤동원			담당자	강연홍						담당자	김규춘				담당자	김승진
연락처		2657-7976			연락처	2657-7971						연락처	2657-7972				연락처	2657-7975
안전관리 책임자					안전관리 담당자 (보수원)							안전관리 담당자 (보수원)					안전관리 담당자 (보수원)
담당자	조정갑				담당자		박태준					담당자		한상윤			담당자		김정민
연락처	2657-7978				연락처		2657-7946					연락처		2657-7946			연락처		2657-7947
안전관리 담당자 (보수원)
담당자	강성훈
연락처	2657-7947

□ 안전관리 임무

구 분	임 무
안전점검 총괄책임자	지하시설물 유지관리(점검, 보수, 보강등) 총괄임무 수행
안전관리 책임자	지하시설물별 유지관리(점검, 보수, 보강등) 책임업무 수행
안전관리 담당자(보수원)	지하시설물 일상 순찰 및 보수(배수로 청소 등) 업무 수행

□ 인원(총 10명)

- 점검인원 : 6명(과장 1명, 점검직원 5명)

- 직영 보수인원 : 4명(공무직)

□ 장비

장 비 명	규 격	단 위	수 량	비 고
계			38
점검용차량	스타렉스(8인승)	대	1	자체
작업차	2.5톤	대	1	지원
안전모		개	20	자체
점검카메라		대	3	자체
사다리		개	1	자체
점검망치		개	5	자체
점검망원경		개	1	자체
균열게이지		개	5	자체
기타		개	1	자체

지하시설물 안전점검

□ 목적

- 지하시설물 관리자가 소관 지하시설물 및 주변 지반에 대하여

안전관리 규정에 따른 안전점검을 정기적으로 실시하여 지반

침하 및 관련사고를 예방하고자 함

□ 안전점검 기준(시기)

- 육안조사 : 1년 / 1회이상

- 공동조사 : 5년 / 1회이상

□ 안전점검 추진계획(육안조사/공동조사)

- 추진기간

· 육안조사 : 2019년 9월경(추석대비 안전점검과 병행 시행)

· 공동(空洞)조사 : 2020~21년중 대상시설물 점밀점검시 추진

- 대    상 : 지하보차도(총 22개 시설)

- 조사방법

· 육안조사 : 점검조 운영(1조 2명씩)

조 별	점 검 조 원
1 조	시설6급 윤동원, 토목운영 6급 조정갑
2 조	시설6급 강연홍, 토목운영 6급 조정갑
3 조	시설7급 김규춘, 시설7급 김승진

· 공동조사 : 정밀점검용역시 과업에 포함하여 시행

- 조사항목

· 육안조사

∽ 자료조사 : 인근지역공사, 토질특성, 주변 시설물 상태(상수관로,

하수관로, 가스선로, 지하철 등)

∽ 육안조사 : 도로의 침하, 도로균열, 패칭수, 도로습윤 정도, 경계석           기울기

· 공동조사

∽ 자료조사 : 교통량, 포장구성과 사용재료, 포설연도, 폭, 보수이력등

∽ 육안조사 : 지표투과레이더(GPR) 탐사

안전점검 및 유지관리 예산 확보 계획

□ 소요예산 확보 계획

- 보수에 많은 예산 필요시 : 단위사업으로 편성

- 공사비가 소액이거나 경미한 손상 등 : 일상유지보수 예산으로 편성

□ 안전점검 결과 조치

- 안전점검 실시결과 긴급사항 : 당해연도 예산에서 조치

- 공사비 소액 : 일상유지보수공사 등을 통해 조치

- 그 외 긴급을 요하지 않고, 보수에 많은 예산 필요시 : 익년도

예산 편성 조치

Ⅳ		비상시 긴급조치 및 복구계획

비상시 긴급상황 발생시 조치 체계

□ 긴급상황

- 지하안전관리에 관한 특별법시행령 제30조(지반침하 사고예방을

위한 긴급안전조치)에 의한 긴급 보수가 필요한 경우

□ 긴급조치 체계도

	서울특별시장 (2133-6061)
	(보고)
	안전총괄실 (2133-8000)
	(보고)
	안전총괄관 (2133-8005)
	(보고)			유관기관 (경찰서, 소방서, 병원)
		(협조요청)
	도로시설과, 교량안전과 (2133-1650, 1940)			-경찰서 : 강서 2620-0112, 양천 2655-0112, 영등포 2633-0112, 구로 862-0112 소방서 : 강서 3663-0119, 양천 2655-1119, 영등포 2633-0119, 구로 2618-0119 병원 : 이대목동 2650-5114, 여의도성모병원 1661-7575, 고대구로병원 2626-1114
	(보고)
	강서도로사업소장 (2657-7910)
	(보고)
	-시설보수과장:2657-7940 -담 당 자 : 2657-7971~8 -당직실(야간): 2657-7900		(긴급사항 발생)

지하시설물 복구계획

□ 응급복구

- 신속한 수습, 복구를 위한 응급조치(직영반, 일상유지보수업체 활용)

- 조속한 응급복구 및 주변 정리(침하 등)

□ 사고원인 조사

- 합동조사반을 구성 현장을 조사 및 점검하여 사고원인 규명

- 정밀안전진단 및 안전해석 등을 통한 항구복구 대책 수립

- 증거보전 자료의 수집 및 보관

□ 항구복구

- 제시된 항구복구 대책에 의거 신속복구

- 소요 예산 확보 및 완벽한 복구 시행

□ 재발방지

- 사고원인 조사결과를 활용하여 설계단계, 시공단계, 유지관리

단계별 재발방지 대책을 수립 시행

Ⅴ		행정사항

지하시설물별 유지관리계획서 관할 자치단체(구청)에 제출

따로붙임 : 1. 지하시설물 현황 1부

2. 자체안전점검 일지 1부.

3. 안전점검 지적사항 조치 확인 현황 1부.

4. 지하안전관리 업무지침 1부. 끝.