문서번호	시설보수과-1668
결재일자	2019.4.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	동부도로사업소장
김부호		代이평주	04/01 송만규
협 조

『2019년 풍수해 대비』

수방시설 및 수해취약지역 일제점검 결과보고

2019. 03.

동부도로사업소

(시 설 보 수 과)

『2019년 풍수해 대비』

수방시설 및 수해취약지역 일제점검 결과보고

2019년 풍수해대비 도로시설물 등 수해취약시설에 대하여 사전 일제점검을 실시하고 그 결과를 보고 드림.

Ⅰ		관련근거

▢ 시설보수과-850(2019.02.25.) : 『2019년 풍수해 대비』 수방시설 및 수해

취약지역 일제점검·정비계획

Ⅱ		점검개요

▢ 점검기간 : 2019.02.26.~2019.03.22.

▢ 시설현황

계	도 로 시 설 물							기전시설물
	소계	교량	터널	고가 차도	복개 도로	지하 차도	경사로	소계	지하 차도	터널
54	45	24	3	1	1	13	3	9	8	1

▢ 수해취약 시설물(강제배수 7개소) : 총 9개소

○ 지하차도 8개소 : 천호·석촌·가락·송파·장지·신원·내곡·청계산

○ 터널     1개소 : 위례터널

※ 미인수 시설물(3개소) 포함 : 위례1, 장지, 탄천우안도로지하차도

▢ 점검방법 : 담당자 점검 및 외부전문가(시설안전 자문위원 등) 합동점검

Ⅲ		점검결과

▢ 지적사항

계	시설보수과							도 로 보수과	기전과
	시설물 손 상	포장 소파	강구조물 손 상	배수 불량	부속시설 파 손	안전사고 우 려	청소 등
69건	21	5	1	6	18	3	15	0	0

▢ 주요손상 내용

○ 시설물 손상 : 누수(신원F-램프, 석촌, 위례터널), 신축이음 파손 (광평교,대치,석촌) 등

○ 포장 소파  : 포장 파손(대치교), 소성변형 및 소파(영동2교,매봉·위례

터널)

○ 강구조 손상 : 도장 탈락(방이육교)

○ 배수불량    : 배수구 막힘(강일육교, 성내5교, 장지1교, 송파지하차도)

및 우수 배수시설 누수(세곡3교)

○ 부속시설 파손: 방호울타리(대곡교, 탄천교), 난간(세곡1·3교,석촌·천호

지하차도)

○ 안전사고 우려: 점검통로 보강(삼성교), 시선유도봉 설치(탄천2교), 자재

적치(강일육교)

○ 청소 등     : 거푸집 미제거(영동5교), 쓰레기 및 제거

▢ 조치결과(계획)

계	시설보수과								비고
	소계	시설물 손 상	포장 소파	강구조물 손 상	배수 불량	부속시설 파 손	안전사고 우 려	청소 등
	69	21	5	1	6	18	3	15
조치완료	34	6	3	1	5	5	2	12
조치예정	35	15	2		1	13	1	3

○ 조치예정 사항에 대하여 연간단가업체 작업지시하여 정비(붙임 참조)

○ 배수불량 청소 및 포장 소파보수 등은 직영반 보수작업 완료

○ 하자사항 및 타기관 관리시설물 정비대상 등은 해당 기관 정비요청

Ⅴ		행정사항

▢ 점검결과 제출(동부도로사업소 → 하천관리과)

붙 임 : 점검결과 및 지적사항 각 1부.  끝.