문서번호	물환경연구부-2462
결재일자	2019.4.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	물환경생태팀장	물환경연구부장
하현주	길혜경	04/01 이목영
협 조
	먹는물분석팀장		김현정
	주무관		김진아

2019년 한강 지천 그물망식 수질측정망 운영 계획

2019. 4.

물환경연구부

(물환경생태팀)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	■	□
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

2019년 한강 지천 그물망식 수질측정망 운영계획

’18년 5월부터 시범 운영한 한강 지천 그물망식 수질측정망에서 현장측정 장비 구매 및 전산시스템 구축으로 수질을 통합적으로 모니터링하고 수질변화에 신속하게 대처하고자 함

Ⅰ		추 진 배 경

국가 수질측정망으로는 서울시내 하천수질의 종합적 모니터링 한계

❍ 국가 수질측정망을 운영 중이나 한강 등 국가하천 위주로 지방하천 관리는 미흡

❍ 서울시 하천 총연장 248km대비 수질을 종합적 모니터링하기에는 측정망 절대부족

하천 구간별 관리주체가 달라 통합적․체계적 수질관리 한계

❍ 자치구별 민원 발생 등 필요시 부정기적, 부분적 수질검사 실시

❍ 수질관리의 특성상 필요한 수질자료의 축적 및 상하류 통합적 관리 미흡

※ 예) 중랑천 권역 : 성동․광진․동대문․중랑․성북․ 도봉․노원구 등 다수 자치구 관할

	< 개 선 방 향 >
▸ 정기적․통합적 수질모니터링 필요 → 서울시 자체 그물망식 수질측정망 구축 ▸ 수질자료의 축적 및 체계적 관리․활용 → 전산시스템 구축

그간의 추진현황

❍ ‘서울시 하천 수질의 통합 관리 시스템 구축’을 물순환정책과에 제안(2017년)

❍ 시 물순환정책과, 자치구 등 수질측정망 구축관련 세부사항 협의

❍ 한강 지천 그물망식 수질측정망 운영계획(물순환정책과-7264.2018.4.19.)

❍ 한강 지천 그물망식 수질측정망 시범운영계획(물환경연구부-4095.2018.5.18.)

Ⅱ		2018년 시범 운영 결과

서울시 그물망식 수질측정망 운영 : ’18. 5월 ～ 12월

❍ 측정지점(41지점)을 선정하여 매월 수질 조사

❍ 전 지점 수질결과는 매월 본청 및 25개 자치구에 결과 발송

운영 결과

❍ 서울시 하천의 정기적 수질조사 및 시·자치구 측정자료 공유로 통합 수질체계마련

❍ 의뢰 및 검사 현황

- 목표 건수 : 328건(41지점 × 8회)

- 실     적 : 293건(89 %), 일부 자치구에서 수질검사 미의뢰

Ⅲ		2019년 세부 운영 계획

조사 지점(41)

: 중랑천수계(14), 안양천수계(6), 홍제천수계(10), 탄천수계(5), 기타(반포천2, 성내천2, 고덕천2)

※ 지점 변경 : 녹번천 → 진관실개천

측정항목(11)

: BOD, TOC, SS, 총질소, 총인, 분원성대장균군, 총대장균군,

pH, DO, 수온, 전기전도도

※ 현장측정항목(pH, DO, 수온, 전기전도도)은 자치구에서 채수 시 현장측정

측정주기 : 월 1회

운영 방법

❍ 시료채수 및 의뢰 : 각 자치구

❍ 수질검사 : 연구원 물환경연구부

- BOD, TOC, SS, T-N, T-P : 물환경생태팀

- 분원성대장균군, 총대장균군 : 먹는물분석팀

❍ 자료관리 : 연구원 물환경연구부 물환경생태팀

- 월별 전체 자료 정리하여 시 물순환정책과 및 25개 자치구에 결과 발송

⇒ 전산시스템 구축 후에는 수질 자료 공유 및 체계적 관리 가능

행정 사항

❍ 수질측정장비구매 및 자치구 배분(이관) :′19년 상반기, 연구원

- pH, DO 등 현장 다항목수질측정기 17대 구매 및 배분

❍ 다항목수질측정기 사용자 교육 :′19년 상반기

- 장비 사용방법, 교정방법, 유지관리 등 교육

❍ 수질측정망 전산화 시스템 구축 :′19년 상반기, 물순환정책과

- 서울시 물관리정보시스템 업그레이드

	국가 수질측정망(27개)
	그물망식 수질측정망(41개)

〈 그물망식 수질측정망 지점도 >

Ⅳ		기 대 효 과

상․하류 하천 관리주체별 수질자료를 공유함으로써 입체적 수질 모니터링

전산시스템 구축으로 데이터를 축적하고, 지천 상․하류 통합적 수질관리

측정자료 실시간 공개를 통한 투명행정 및 시민만족도 향상

자치구 소하천의 체계적 관리 및 수질오염사고 시 신속대처

붙임 1. 그물망식 수질측정망 지점(자치구별)

2. 그물망식 수질측정망 지점(지점별 세부현황)