문서번호	시설보수과-2696
결재일자	2019.4.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	북부도로사업소장
이상직		오재섭	04/03 代박대군
협조

터널 보행단절 구간 안전점검 결과보고

2019. 4.

북부도로사업소

시 설 보 수 과

터널 보행단절 구간 안전점검 결과보고

우리 사업소에서 관리하고 있는 도로시설물(터널)의 보행단절 구간을 점검하여, 보행자의 사고 위험 등 안전사고를 예방하고자 함.

Ⅰ		추진근거

□ 도로시설물 순찰 점검 강화 및 보행단절 구간 안전대책 철저

(도로시설과-3675, 2019.3.26.)

Ⅱ		점검방법

□ 점검기간 : 2019.4.3.(수) / 1일

□ 점검대상 : 터널 2개소 (북악, 구기터널)

- 터널 총 8개소 중, 보행단절 구간이 있는 터널 2개소에 대해 점검 실시

※ 터널현황

연번	시설명	위 치	규 모		보행단절 구간 유/무	비고
			폭(m)	연장(m)
1	사직터널	종로구 교남동~사직동	19.0	140	무	방음벽(양방향) 보행구간
			9.0	136
2	삼청터널	종로구 삼청동 산2-1 ~성북구 성북동 산23	8.5	303	무	차도용 터널
3	북악터널	성북구 정릉동 산871 ~종로구 평창동 산6	12.1	813	유	- 일방향 보행단절(점검통로) - 방음벽(일방향) 보행구간
			10.0	813
4	구기터널	종로구 구기동 244 ~은평구 불광동 산42-1	19.3	610	유	- 일방향 보행단절(점검통로) - 방음벽(일방향) 보행구간
5	자하문터널	종로구 청운동 산4-6 ~종로구 부암동	19.8	485	무	- 방음벽(일방향) 보행구간 - 안전난간(일방향)보행구간
6	공릉터널	노원구 하계동 산34-8 ~공릉동 172-18	21.4	220	무	방음벽(일방향) 보행구간
7	솔샘터널	강북구 미아동 1353 ~성북구 정릉동 239-23	25.0	191	무	방음벽(양방향) 보행구간
8	동망봉터널	종로구 창신동~ 성북구 보문동	19.1	482	무	- 차도용 터널, 점검통로(양방향), 인접보도 없음

□ 점검방법

○ 시설물 담당직원 포함 2∼3인 1조로 시설물 점검

○ 주요 점검사항

보행 단절구간 진입방지 휀스 및 안내표지판 설치여부

휀스 및 안내표지판 손상 여부

Ⅲ		점검결과 및 조치계획

□ 구기터널 : 보행 단절구간 휀스 및 안내표지판 설치 양호, 손상없음

<불광동 -> 구기동 방향>	<구기동 -> 불광동 방향>
위치도
현황사진

□ 북악터널 : 보행 단절구간 휀스 및 안내표지판 설치 양호, 손상없음

<평창동 -> 정릉동 방향>	<정릉동 -> 평창동 방향>
위치도
현황사진

□ 조치계획 : 점검결과 특이사항 없으므로 지속순찰 및 점검예정.  끝.