투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	성동도로사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	교통안전시설물 원인자 부담공사 승인(먹골역-신호)

1. 서울교통공사 전기2사업소-2652(2019.3.5.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련『먹골역 승각편의시설 설치부대공사(교통신호기)』의 교통안전시설 원인자 부담공사에 대하여 아래와 같이 승인하오니 승인조건을 준수하여 공사시행에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 교통안전시설물 원인자 부담공사(먹골역-신호)

나. 공사위치 : 중랑구 먹골역 5번 출구 주변

다. 공사기간 : 공사승인일로부터 ∼ 2020. 9. 9.

라. 공사내용 및 공사참여자

공사개요	공사참여자			원인자
	감리사	설계사	시공사
신호지주 2본 신설 및 철거 신호등 6조 이설 기타공사 1식	대영유비텍㈜	대영유비텍㈜	㈜대건이엔씨	서울교통공사

바. 승인 조건

- 요청사항

· 시각장애인의 보행안전을 위하여 시각장애인용 음향신호기 설치 추가

· 통합지주(가로등+신호등) 설치관련 중랑구청 도로과(도로조명팀) 별도 협의

- 공사시행 전 반드시 관할경찰서 검토확인 및 도로점용 등 허가 승인후 공사시행 하고 관할구청 굴착신고 및 착공신고 후 가스(예스코), 한전 등 유관기관에 굴착 통보.

- 서울시 보도블록 10계명을 준수하여 공사 품질 및 안전관리에 철저.

- 교통안전시설 설치공사 원인자 준수사항 이행 철저.

- 설계변경이나 공사기간 연장시 준공 기간내에 변경승인 요청.

- 공사하자보수기간은 공사준공일로부터 1년으로 함.

- 교통신호제어기는 도로교통공단 개발자검사 및 호환성검사를 필한 제품을 사용 하여야 하며 필증 제출, 제조사 하자보증 협약서 제출.

- 신호등은 경찰청LED교통신호등 표준규격(2011.11)제품을 시공하여야하며 기자재 승인시 고효율인증서 및 제조사 하자보증(6년)협약서 제출.

- 차량지주 및 보행지주 신설, 흑관지주 교체 및 이설시 디자인지주를 설치하며 교통신호지주 개선형 표준도면(2011.9기준)제품을 시공하여야하고 기자재 승인시 제조사 하자보증(5년 분체도장 포함) 협약서 제출.

- 음향신호기 신설시 음향자동조절기능 및 자동리셋기능이 있는 2015년 도로교통공단 특성검사를 필한 제품을 시공하여야 하며 준공시 도로교통공단 기능검사 필증을 제출.

- 교통신호기 주요자재(제어기, 교통신호등, 기타 부가장치 등)는 공사할경우 제조물품에 대하여 제조일로부터 3개월이내 제작제품을 사용

- 공사장 안내(관리)요원 배치기준 및 근무복장 준수.

- 효율적인 보도공사 안내 방법 개선과 관련 공사안내 개선 표지판 설치.

- 교통안전시설 자료관리시스템(T-GIS) 입력완료 후 준공확인 요청.

- 신호선 포설시 선로 접속 불가하며 접속부위 없이 포설.

- 지주 신설, 이설, 교체시 신호선 지중화 포설을 원칙으로함.

- 횡단보도 노면표시 양쪽끝선과 보행지주 사이에는 지장물이 없어야 하며 시각장애인의 접근이 편리하여야함.

- 신호지주 신설시 도로이정표등 표지판을 가리지 않도록 시공하여야 하며, 또한 표지판등에 가려져 신호등 시인성이 불량해지지 않도록 시공하여야함.

- 승인일로부터 준공확인전까지 안전관리 및 사고에 대한 책임은 원인자에게 있음.

붙  임 : 1. 교통안전시설 설치공사 원인자 등 준수사항 1부

2. 공사장 안내(관리)요원 배치기준 및 근무복장 1부

3. 효율적인보도공사 안내방법 개선 1부.  끝.

	서울특별시 성동도로사업소장
수신자	서울교통공사사장,대영유비텍(주) 책임감리원,서 울 특 별 시 장(교통운영과장)
주무관	유정하		기전과장	04/05 곽희영
협조자	주무관	이군재		주무관	안재윤
시행	기전과-1696	(		)	접수		(		)
우	04807	성동구 자동차시장길 41(용답동)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2210-1541	/전송	02-2210-1536	/		/	대시민공개