투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(건설공사장 용접관련 화재 예방관리 철저)

1.업무지시현장 : G밸리 근로자 문화 복지센터 건립공사 (주)무영씨엠건축사사무소외 59개 현장

2.작 성 일 자 : 2019-04-05 09:04:39

3.지 시 내 용

: 1) 국토교통부 건설안전과-1503(2019.04.01.)호와 관련된 사항입니다.

2) 최근 봄철을 맞아 건축공사장에서 용접불티에 의한 화재발생이 지속적으로 발생하고 있으므로 용접관련 화재예방 안전수칙이 철저히 지켜질 수 있도록 교육 및 현장 지도·점검을 강화하여 주시기 바랍니다.

가. 용접작업 시 화재 예방 안전수칙 및 작업 시 유의사항 준수

나. 용접 등의 작업은 안전관리자 사전 작업허가를 받고, 현장 위험성 직접 확인하고 사전안전 조치의무 이행

다. 사업주는 용접 등 화재위험작업을 시행하는 경우, 화재예방을 위해 화재감시자 지정 배치

라. 작업 후 일정시간(1시간 이상) 동안 비산불티, 훈소 징후 확인

마. 가연성 물질 이동조치 또는 용접불티에 의한 비산 거리를 고려 최소 15m 이상의 안전거리를 확보하고 방화벽으로 구획하거나 방화패드·커튼으로 덮음

바. 작업장 내 위험물질에 영향을 줄 수 있는 요소와 격리하여 공정상 필요한 최소량만 작업장 내 보관, 나머지 별도장소 보관

사. 단열재, 우레탄폼, 내장재 등 부피가 큰 자재로 별도 저장소 보관이 어려운 경우, 지상층 구획된 장소에 화기금지 표기, 소화용구 비치

아. 공사장 고소에서 용접작업시 함부로 불티가 비산 될 우려가 있으므로 반드시 용접 비산을 방지할 수 있는 방지포를 씌운 후 작업

붙임 : 관련공문 2부.  끝.

※ 본 기안은 One-PMIS내 행정정보연계를 통하여 수행하는 문서로, 결재 완료 시

One-PMIS를 통하여 대상현장에 발송처리 됩니다.

※ 업무지시전 내용 수정을 원하는 경우 One-PMIS로 반송 후 One-PMIS에서 재작성을 해

주시기 바랍니다.

주무관							정인호			주무관					김준회					건축총괄과장					유현수				건축부장						04/08 임인구
협조자
시행			건축부-5706									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 13층 (무교동)															/			http://infra.seoul.go.kr
전화		02-3708-2604						/전송			02-3708-2659					/													/	대시민공개