문서번호	건축기획과-6526
결재일자	2019.4.10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
실무사무관		건축설비팀장	건축기획과장
김인호		장덕석	04/10 박경서
협 조
	주무관			방진표

- 공동주택 기계환기장치 관련 -

실내공기질 측정을 위한 대상지 섭외 결과보고

2019. 04.

주택건축본부

건축기획과

- 공동주택 기계환기장치 관련 -

실내공기질 측정을 위한 대상지 섭외결과 보고

공동주택의 실내 공기질 개선을 위해 설치하고 있는 기계환기장치의 효과분석을 위한 측정 대상지 섭외 결과 보고임

1				추 진 개 요		‘

□ 추진배경

❍ 2006년 이후 승인 100세대 이상 공동주택에 설치된 환기장치의 효과 분석을 통하여 이용활성화를 도모하고 실내공기질 개선에 기여

□ 관련근거

❍ 공기질 측정 협조 요청 관련 회신(보건환경연구원-3504, ’19.03.21)

❍ 실내환기장치 사용 전·후 공기질 측정 협조 요청(건축기획과-4038, ’19.03.06)

2				섭 외 결 과		‘

□ 방문대상: 2018년 환기장치 사용실태점검 공동주택 중 선정

□ 방문기간: 2019.04.02. ~ 04.(3일간)

□ 방문결과: 공기질 측정 장소제공 세대 없음

연번	주 소	단지명	세대수	동	사용승인일	비 고
1	************	*******	2,444	28	2009.07.14	장소 제공 세대 없음
2	*****************	*******	397	5	2011.09.09	〃
3	**************	*********	1,612	15	2016.08.30	〃
4	*************	********	1,608	17	2015.09.22	〃
5	*************	********	999	3	2017.07.	〃

❍ 사생활 침해로 장소 제공을 꺼려 실내공기질 측정장소 선정 곤란

- 공기순환기 가동 전·후의 2회 비교 측정시간이 약 8시간 소요

❍ ******************* 특정하여 측정이 가능하다는 의견이 있었으나, 대기질과 연계한 효과분석은 어렵다는 입장

- 기계환기장치의 효과적인 성능분석을 위해서는 대기질 악화 시  측정이 필수적이나,

- **************************** 하루만 측정 가능하다 하며 공기질 외 사용실태 등 연관성 분석의 한계가 있음

❍ 실내공기질 개선을 위해 환기장치 가동 및 필터관리의 중요성 설명

- 신선한 외기 공급 및 환기효율을 높이기 위해서는 필터의 적정 주기 교체 등 관리의 중요성 설명(아파트관리사무소)

3				향 후 계 획		‘

❍ 공동주택 기계환기장치의 설치효과·사용실태 분석 및 확대 적용을 위한 범용성 등 검토를 위해 **********

- 설치된 공동주택의 설치효과 분석 등을 통한 개선방안 마련

- 일정규모 이상 일반주택 확대 적용 가능성 진단 등

- 향후 기계환기장치의 확대보급에 대한 기초 자료로 활용.  끝.