문서번호	도로보수과-1796
결재일자	2019.4.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
공무직		주무관	도로보수과장
정원근		유진석	04/12 유재필
협조
	주무관		민병훈

도로굴착신청 현장조사서-상수4

2019. 04

도 로 보 수 과

명에 의거 도로굴착승인 신청에 따른 현장조사 결과를 다음과 같이 복명합니다.

신청자	주 소		서울 성동구 고산자로10길 13
	성 명		동부수도사업소(시설관리과)(박윤선)
굴착 위치			동대문구 회기동 66-1 ~ 회기동 80-1
굴착 목적			회기동 66-1~80-1번지외 2개소 배급수관정비공사(1구간)
포 장 별			굴착폭(m)	연장(m)	면적(㎡)	비고(복구)
손 궤 규 모	계		1.20	300.0	360	상수도공사 규격(D=300mm, H=1.2m) (공사기간 : 4.15~10.31) , 관리청복구
	아스팔트	소규모 포장	1.20	300.0	360
		평삭 포장
	보도
	기타
위 치 도
조사자 의견	2015년 이전 포장정비구간이며, 배급수관정비공사임. 2. 굴착구간이 편도3차로중 3차로 굴착예정 및 되메우기구간 충분한 다짐작업 필요. 3. 굴착후 임시포장실시 및 차로단위포장공사 필요.(관리청복구) 4. 공사기간을 10월31일로 조정필요.

위 치 : 이문로(회기역교차로~시조사삼거리)

d=300mm:300m

2019. 04. 12

보 고 자  실무관 정 원 근