문서번호	정수시설과-1061
결재일자	2019.4.15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	주무관	정수시설과장		구의아리수정수센터소장
김석규	유일수	조귀현		04/15 이달영
협 조
	주무관		김세정

‘상수도사업본부 발족 30년!, 수돗물 통수 111년!, 믿고 마시는 아리수!’

『구의아리수정수센터 탈수기동』

벨트 컨베이어 안전검사 대비 시설 개선 계획 보고

2019. 4.

구의아리수정수센터

(정수시설과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

『구의아리수정수센터 탈수기동』

벨트 컨베이어 안전검사 대비 시설 개선 계획 보고

탈수기동에 설치된 벨트 컨베이어의 안전검사를 위하여 아래와 같이 안전검사 기준에 맞게 시설을 개선하여 작업자의 안전 및 안전검사에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ				안전검사 관련근거

산업안전보건법 제36조 및 동법 시행령 제28조의6

(긴급)법 개정에 따른 벨트 컨베이어 안전검사 실시 공문

- 상수도사업본부 기전설비과-3408(2019. 4. 8.)호

Ⅱ				설치 현황

형        식: 3단 롤러형 벨트 컨베이어

벨  트  폭: 900mm

컨베이어 길이: 27,000L

구 동 장 치: 3.7kW × 380V × 60Hz × 1/60

수         량: 2대

준 공 일 자: 2004. 6.

※ 금년 말 탈수기 교체 공사 시 기존 벨트 컨베이어 철거 후 신규 설치 예정(상수도사업본부 기전설비과 현재 공사 설계 중)

Ⅲ				실태 및 문제점

2016. 10. 27. 산업안전보건법 시행령 개정(안전검사 대상에 컨베이어 신설)으로 2017. 10. 28.까지 설치·사용 중인 컨베이어는 2018. 12. 31.까지 최초 안전검사를 받은 후 매 2년마다 안전검사를 받아야 하나 당시 담당자의 법령 개정사항 미인지로 최초 안전검사를 현재까지 받지 않음

산업안전보건법 제36조 제4항을 위반하여 안전검사를 받지 않은 유해·위험기계 등을 사용한 경우(1대당) 50만원(1회차)의 과태료가 부과됨

– 총 2대: 100만원 과태료 부과 예상

Ⅳ				개선 계획

건    명: 탈수기동 벨트 컨베이어(2대) 안전검사 대비 시설 개선 정비

개선내용: 견적서(붙임2) 참조

- 풀코드 스위치 설치 2개

- 경광등 설치 2개

- 컨베이어 제어반 설치 2면

- 보호카바 설치 2세트

- 안전난간 설치 2식 등

사 업 비: *********************

예산과목: 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 수선유지비

계약방법: ****

사업기간: 2019. 4 ~ 6월

붙임  1. 탈수기동 벨트 컨베이어 설치 사진 1부.

2. 벨트 컨베이어 시설 개선 견적서 1부.

3. 벨트 컨베이어 안전검사 실시 공문 및 관련 법규 1부.  끝.