문서번호	기획운영과-3728
결재일자	2019.4.16.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기획운영과장	서울식물원장
이형선		윤학수	04/16 이원영
협조
	주무관		김은내

서울식물원 물놀이형 수경시설 수질검사 계획

2019. 4.

서울식물원

(기획운영과)

서울식물원 물놀이형 수경시설 수질검사 계획

서울식물원 물놀이형 수경시설(물놀이터) 수질관리 방법의 법적 기준에 따라 지방환경청장이 지정한 검사기관에 의뢰하여 수질관리에 만전을 기하고자 함.

1		관련근거

○ 물환경보전법 제61조의2제2항 및 같은법 시행규칙 제89조의3

[별표19의2]

2		검사대상 시설

연번	시설명	시설종류	조성년도	비 고
1	호수원 물놀이터	물놀이형 수경시설	2019.5(예정)	자동 염소소독

3		검사방법 및 기준

○ 측정항목별 검사방법

검사항목	수질기준	검사방법	법정 검사주기
수소이온농도	5.8~8.6	현장측정	운영기간 동안 15일마다 1회 이상 검사
탁도	4NTU이하	시료채취
대장균	200개체수/100mL 미만	시료채취
유리잔류염소	0.4~4.0mg/L(염소소독시)	현장측정

○ 검사기관 : 「먹는물관리법」제43조에 따른 먹는물 수질검사기관에 의뢰, 한경오염공정시험기준에 따라 검사

※ 보건환경연구원 현장측정 인력 부족으로 출장검사 거부

4		추진방안

○ 환경부에서 지정한 먹는물수질검사기관 중 현장측정 가능한 검사기관에 의뢰 검사하고, 일상경비로 예산집행

- 기    간 : 2019.7월~8월(월 2회, 총 4회)

- 검사내역 : 1개소, 수소이온농도 등 4개 항목

- 검사기관 : *******************************

- 검사방법 : 현장 출장하여 직접 채취 검사

- 소요예산 : 968천원

- 예산과목 : 서울식물원 기획운영과, 식물종다양성 보전을 통한 세계적수준의 식물원 운영, 식물원 운영관리 및 이용활성화, 식물원 운영 및 식물문화 조성, 공공운영비(100-201-02)

붙임 : 1. 산출기초조사서 1부.

2. 견적서 3부.  끝.