문서번호	정수시설과-1914
결재일자	2019.4.16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
지별임		김석정	04/16 김중영
협 조
	행정관리과장			홍맹식
	주무관			김대원
	주무관			곽용찬

후문 및 고도정수처리장 출입문 잠금장치 개선

2019. 4.

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

후문 및 고도정수처리장 출입문 잠금장치 개선

후문 및 고도정수처리장 출입문의 비밀번호 형식 잠금장치를 없애고 후문은 후문관리실에서, 고도정수처리장 출입문은 고도정수처리장 관리실에서 무선스위치로 통제할 수 있도록 개선하여 효율적이고 체계적인 관리로 보안 강화 및 업무환경을 개선코자 함.

Ⅰ		현황 및 문제점

후문 및 고도정수처리장 출입문 잠금장치 현황

현재 후문 및 고도정수처리장 출입문에서 비밀번호를 누르면 출입문을 통과 할 수 있는 구조로 되어 있음

후문 전경	고도정수처리장 출입문 전경	출입문 잠금장치

문제점

현재 후문 및 고도정수처리장 출입문 비밀번호 형식의 잠금장치는

비밀번호  유출시 외부인의 무단침입 우려가 있으므로 보안에 취약함

Ⅱ		개선방안

후문 및 고도정수처리장 출입문 잠금장치 개선방안

기존 후문 및 고도정수처리장 출입문에 있던 비밀번호 형식의 잠금장치를 철거하고, 후문은 후문 관리실에서, 고도정수처리장 출입문은 고도정수처리장 관리실에서 무선 스위치를 이용하여 출입자를 통제하고자 함.

주요물품사양

‘

DB-1800S - 데드볼트	TC-2500 무선스위치 수신부
문상태 감지범위 : 15mm 범위 내 문상태 감지 스위치 : COM.NO 접점 잠금상태 감시 스위치 : COM.NO.NC접점	거리 : 10m 소비전류 : 최대 20mA 전원 : DC 12V~30V/AC 12V~24V

Ⅲ		사업 추진계획

, 건    명 : 후문 및 고도정수처리장 출입문 잠금장치 개선

소요예산 : 1,221,000원(산출내역 근거자료 별첨)

설치업체 : 씨큐포올 대표 한 상 진******************

서울시 용산구 백범로 79길 65-5(A동101호)

지출 방법  : 후문 및 고도정수처리장 출입문 잠금장치 개선완료 및 세금계산서 징구 후 계좌이체

예산 과목   : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비,수선유지비

붙   임 : 견적서 2부.

산출기초 조사서 1부.  끝.