＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	강동수도사업소
수신	강동구청장(도로과장)
(경유)
제목	상수관로 이설 요청에 대한 회신(도로확장 공사)

1. 상수도행정 발전에 적극 협조하여 주시는 귀 청의 무궁한 영광을 기원하며, 도로과-6591(2019. 4. 4.)「(긴급)도로확장 공사에 따른 지장물 이설 요청」호와 관련입니다.

2. 「아리수로(동명근린공원)~천호대로간(舊게네길) 도로확장 공사」구간 내 저촉 상수관로 이설 요청 건은 아래와 같은 조건으로 원인자 이설을 승인하오니, 시공 관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

3. 아울러 착공계 제출 시 원인자 반드시 이설 공사 현황판을 제출하여 주시고, 상수도 공사의 질적 향상을 위해 공사 감리자를 선정하여 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 사업명: 아리수로(동명근린공원)~천호대로간(舊게네길) 도로확장 공사

나. 이설 구간: ****************************************

다. 승인 조건: 붙임 1의 상수도관 이설 승인조건으로 원인자 이설

1) 1구간: *************************************

2) 2구간: *******************************************************************************************

※ 소화전 위치에 관한 강동구청과 소방서 간 공문 제출

3) 각종 밸브류에 관한 사항(붙임 2 참조)

· *******************************

· ******************

· ******************************

라. 주요 사항

1) 이설 공사 착공 전에, 반드시 우리 사업소에 이설공사를 위한 실시 설계도서를 제출하여 검토 받은 후 원인자 부담금을 선납하고 공문으로 착공계 제출

가) 상하수도 설비공사업 면허 소지자로 하여금 시공

나) 시공계획서, 단수계획서, 자재승인 등 제반사항 승인서 제출 후, 반드시 상수도 감리 입회 하에 공사 시공

다) 공사 시행 주체를 명확히 하기 위해 시공 시 공사 안내판 필히 설치

라) 특히, 수계조절에 관련된 사항은 우리 사업소의 사전확인(점검)을 받아 시행하고, 현장사정으로 예정된 일시에 공사 시행이 불가하다고 판단되면 재협의 후 시행

2) 이설 공사 후에는 준공일 이전에 GIS준공도 제출(사진첨부하여 준공계 제출)

- 준공도면, GIS측량결과물, 시설물 속성조사표, 철거폐쇄도, 인입관연결현황 등

붙임  1. 상수도관 이설승인 조건 1부.

2. 상수도 배관망도 1부.

3. 원인자 부담금 고지서 1부.  끝.

	강동수도사업소장
주무관	백창진		담당주사	송종학		시설관리과장	04/19 편병률
협조자
시행	시설관리과-7262	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 51 (성내동) 강동수도사업소 시설관리과	/
전화	02-3146-5194	/전송	02-3146-5239	/		/	부분공개(2)