문서번호	도시철도토목부-4187
결재일자	2019.4.22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		토목2과장	도시철도토목부장
유원하		방영복	04/22 정대현
협 조	토목1과장			윤방식
	토목3과장			호경수
	궤도과장			최진규
	주무관			안태현
	주무관			김민수

2019년 지하철 공사장 풍수해 대책

2019.  4.

도시기반시설본부

(도시철도토목부)

2019년 지하철 공사장 풍수해 대책

‘19년 여름철 태풍과 호우 대비 지하철 공사장의 신속하고 체계적인 대응체제 구축을 위해「2019년 지하철 공사장 풍수해 대책」을 수립하여 재난을 효과적으로 예방하고자 함.

Ⅰ		관 련 근 거

「재난 및 안전관리 기본법」제16조, 제18조

「서울특별시 재난 및 안전관리 기본조례」제13조

「2019년 풍수해대책 추진계획」(방재시설부-5337, '19.04.16)

Ⅱ		추 진 계 획

기본방향

일상화된 이상기후에 대한 신속하고 체계적 대응체제 구축

우기전 공사장 점검과 정비철저로 취약요인 사전 제거

지하철 공사장의 철저한 풍수해대책 수립 시행

현장 중심의 풍수해 상황관리 체계 운영

수해취약시설 사전 점검 및 정비

대  상 : 2개 현장(하남선 2개 현장)

- 공사장 주변 수해취약시설에 대한 예방 점검․정비

- 재해 위험시설 정비

- 수방자재, 장비, 인력 등 사전 동원태세 확립 및 수해발생시 응급 대처

재난안전대책 운영

운영기간 : 2019.05.15 ~ 2019.10.15 (5개월)

예비기간 : 2019.04.15 ~ 05.14, 10.16~11.15 (운영기간 전․후 1개월)

단계별 비상근무 체계

구 분	판 단 기 준	근무체계
		도시철도토목부	현 장
평 시 (관심)	o 수해감시 필요시 o 예방활동 필요시(30㎜/일 미만 강우예보)	-	□감리단 및 시공사 (연락체계 점검)
보 강 (주의)	o 강우량 30㎜/일 이상 예보시 o 호우태풍 예비특보시	-	□감리단(연락체계 유지) - 단계발령 시 1시간 내 현장근무 □시공사 1명
1단계 (주의)	o 호우주의보 발령시 - 3시간 60㎜이상 예보 - 12시간 110㎜이상 예보 o 한강대교 수위 4.5m 도달시 o 태풍주의보 (순간 풍속 20m/s 이상)	□도철토목부 1/4 (상황에 따라 근무조치)	□감리단 및 시공사 1/4명
2단계 (경계)	o 호우경보 발령시 - 3시간 90㎜이상 예보 - 12시간 180㎜이상 예보 o 홍수주의보 - 한강대교 수위 8.5m 예상시 o 태풍경보(26m/s 이상, 총 강우량 200㎜ 이상)	□도철토목부 1/2 (상황에 따라 근무조치)	□감리단 및 시공사 1/2명
3단계 (심각)	o 홍수경보 발령시 - 한강대교 수위 10.5m 예상시 o 이재민 다수 발생 o 태풍·호우로 인한 대규모 재난발생 가능성 확실시	□도철토목부 1/2 (상황에 따라 근무조치)	□감리단 및 시공사 1/2명

Ⅱ		세부 추진계획

수해취약시설 사전 점검 및 정비(본부 계획에 맞추어 정비 및 점검)

대  상 : 2개 현장(하남선 2개 현장)

우기전 사전점검 : ‘19.02.26.~4.30.

- 점검방법 : 담당과장 주관 하에 경미한 사항은 즉시 정비 조치하고, 우기전 정비가 곤란할 경우 별도 정비대책 수립 시행

풍수해기간 월 1회 이상 점검 : ‘19.05.15.~10.15.(5개월)

- 점검방법 : 공사관리관 주관 하에 월 1회 이상 점검

- 국지성 호우 및 태풍 등 기상상황 악화시 특별점검 실시

주요 점검내용

- 풍수해대책 계획수립, 자재·장비 보관 및 이상 유무

- 풍수해 취약지역 정비방안 수립

- 유수소통 지장물 제거 및 배수처리 기능 확보

- 공사장 인접 피해 우려지역 사전정비 등 조치계획 수립

- 토사유출 방지를 위한 배수로, 침사지, 사면 보호시설 등 설치

- 터널 갱구 등 절개지 사면 안전 및 토류벽 안전조치

- 비상연락체계 수립

비상 연락체계 확립

비상단계별 신속한 상황전파 체계 구축

- 전파대상 : 책임건설사업관리기술자, 현장소장 등

- 방    법 : 문자전송시스템, 카톡망, 문서 등으로 신속 전파

수방근무상황보고

(06시, 메일보고)

비상발령 접수

SNS 보고

(근무 책임자 등)

수방근무상황보고

(1시간 이내, 메일보고)

단장 및 소장

당일 책임자

근무단계별 책임자 지정

- 단계별 지휘체계 확립과 효율적 대응을 위해 근무책임자의 직급 지정

- 비상근무 단계별 근무책임자

구 분	감 리 단	시 공 사	비 고
보 강	비상연락체계 유지	직 원
1단계(주의)	건설사업관리기술자	과장급 이상
2단계(경계)	책임건설사업관리기술자	현장소장
3단계(심각)	책임건설사업관리기술자	현장소장

수방 보고 및 취약지점 관리

비상 발령에 따른 보고(별첨1)

- 비상 근무책임자 및 근무인원

- 현장별 취약지점 및 중점 관리방안

- 상황발생 시 대응방안

비상발령 중 현장순찰 상황 정기보고

- 정기적인 순찰결과 보고 : 18시, 익일 06시

(별첨3 현장 수방근무 보고체계 참고)

- 특이사항 발생 시는 우선 유선보고 후 서면(별첨1) 작성 보고

Ⅲ		행 정 사 항

공사현장 수방근무에 차질이 없도록 상황보고 요령 및 보고양식 등을 PMIS를 통해 각 현장에 전파

평일 야간 및 휴일 비상근무자 대체휴무 실시 : 1일 8시간 이상 비상근무 시

붙임  1. 상황보고 서식 1부.

2. 본부 및 현장근무자 편성표 1부.

3. 지하철 현장 수방근무 보고체계 1부.

4. 지하철 공사장 비상연락망 1부.  끝.