문서번호	건축과-10686
결재일자	2019.4.23.
공개여부	부분공개(5)

주무관	공공건축담당	건축과장	도시환경국장
김동석	代나재강	김재열	04/23 이계섭
협 조
	건축관리담당			신재경
	건축허가팀장			이광배

「2019년 국가안전대진단 · 해빙기」관련

안전점검 결과 보고

2019. 4.

도시환경국

(건 축 과)

「2019 국가안전대진단 및 해빙기」관련

안전점검결과 보고

□2019 국가안전대진단□ , 『2019 해빙기안전점검』과 관련하여 특정관리대상시설(C․D급) 및 급경사지 등 사설시설물에 대한 안전점검을 실시하고 아래와 같이 보고합니다.

Ⅰ		추진 근거

『2018년 국가안전대진단』관련 안전점검 추진계획

(건축과-2258호, ‘18.1.26.)

『2018년 해빙기』대비 안전점검 추진계획

(건축과-4408호, ‘18.2.23.)

Ⅱ		점검 개요

점검기간

❍ 2019 국가안전대진단관련 안전점검 : 2019.2.18.~4.19.

❍ 2019년 해빙기대비 안전점검 : 2019.3.~4.19.

점검자 및 점검방법

점검대상	점검자	비 고
특정관리대상 재난위험시설물 23개소 (C급 20개소, D급 3개소)	외부전문가 및 담당
건축공사장(굴토현장) 18개소	외부전문가 및 담당
급경사지 7개소	외부전문가 및 담당
시특법대상 1·2종 시설물 C급 1개소	시설물 관리주체 주관점검

❍ 점검방법 : 시설물 육안점검에 의해 점검표 작성

Ⅲ		점검 결과

주요 점검결과

점검대상	위치	점검결과	조치계획
굴토공사장 등 [해빙기]	석관동 338-608	보행자 안전펜스 설치 미흡 및 전기콘트롤박스 시건장치 미설치	관리주체 통보
	석관동 338-593	보행자 안전펜스 설치 및 주변정리정돈 요망	관리주체 통보
	안암동2가 232-5	보행자 안전펜스 설치 및 보도 토사정리 요망	관리주체 통보
	장위동 218-5	보행자 가림막 설치 및 스터럿과 H-PILE용접부 주의	관리주체 통보
	정릉동 800-32	석축구간 하부 굴착으로 기존석축 및 건물기초 침하와 진동 영향없도록 공사계획 수립	관리주체 통보
	안암동5가 89-1	주변 잔재물 및 자재 등 정리요망	관리주체 통보
급경사지 [대진단,해빙기]	안암동3가 54-3	수직균열 및 사균열 발생 중앙부 배부름 현상	관리주체 통보
	안암동3가 134-6	줄눈 몰탈 상실	관리주체 통보
	안암동3가 134-5	줄눈 몰탈 상실	관리주체 통보
시특법대상 1·2종 시설물 [대진단,해빙기]	고려대학교 중앙광장	슬래브 및 벽체 일부균열	관리주체 통보
특정관리대상 (C,D급) [대진단,해빙기]	오패산로3길136	외부노출콘크리트 파손, 철근노출, 누수	관리주체 통보
	솔샘로6마길	철근노출 및 피복콘크리트 탈락	관리주체 통보
	정릉로16길9	담장석축 균열 및 기울어짐	관리주체 통보
	성북제1동 168-11	계단실내 수직균열	관리주체 통보
	정릉제2동 506-27	지하주차장 누수균열, 발코니 상단 외장재 노후화 파손	관리주체 통보
	삼선제1동 300	일부외벽 몰탈 파손	관리주체 통보
	삼선제1동 298	조적개체 노후화 파손 및 외벽일부 마감몰탈 탈락	관리주체 통보
	보국문로16가길43-1	지반 처짐으로 인한 담장 수직균열	관리주체 통보

Ⅳ		행정 사항

점검 관련 지적사항

❍ 점검결과에 대하여 국가안전대진단 관련 시스템에 입력조치

❍ 점검결과 지적사항은 사설시설물 소유자 또는 관리자에게 통보하여 보수·보강 등 안전조치토록 행정지도

❍ 외부전문가 안전점검비 지출

- 지급기준 : ‘19년 엔지니어링 특급기술자 노임단가 (한국엔지니어링협회 공표)

- 소요예산 : 일백팔십이만원정(￦1,820,000원)

- 산출근거 : ￦280,000원×1인×6.5일=1,820,000원

- 예산과목 : 건축과, 아름다운 건축환경조성, 도심건축물경관개선지원,

소규모 굴토공사장 등 안전점검, 일반운영비, 사무관리비(201-01)

붙 임 : 각 시설물별 안전점검 결과 1부.  끝.