문서번호	시설개선과-3834
결재일자	2019.4.25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관		시설개선과장
안영찬		04/25 윤정한
협 조
	주무관		황인정

주경기장 옥외소화전 배관 보온재 교체계획

주경기장 옥외소화전 배관 보온재 교체 계획

2019. 4.

서울특별시체육시설관리사업소

(시설개선과)

주경기장 옥외소화전 배관 보온재 교체계획

주경기장 옥외소화전 배관의 보온재가 장기간 사용으로 노후 및 보온 기능이 저하되어 동파 등의 위험의 있어 이를 교체코자 함.

현황 및 문제점

주경기장 옥외소화전 배관의 보온재가 장기간 사용에 따른 노후로 보온기능 저하

노후 옥외소화전 배관

조치계획

보온재교체

- 65mm  배관 : 180m

- 100mm 배관 : 860m

주경기장 시설물(소방설비연간단가)유지보수공사 업체에 작업지시 시행

- 소요예산 : 39,303천원(부가가치세 포함)

- 작업완료 후 정산. 끝.

배관 도면