문서번호	기전과-2057
결재일자	2019.4.29.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	성동도로사업소장
문준호		곽희영	04/29 代박영종
협 조
	도로보수과장			유재필
	시설보수과장			박춘배
	주무관			황상호
	주무관			정희준

2019 수방기간 기전시설물 관리 운영계획

2019. 4

성동도로사업소

(기전과)

2019년 수방기간 기전시설물 관리 운영계획

2019년 수방기간(5.15~10.15) 중 지하차도 기전시설물에

대한 관리 운영계획을 수립하여 운영에 철저를 기하고자 함.

Ⅰ		기전시설물 현황

도로기전시설물		계	일반교량	한강교량	터널	고가차도	지하차도
관리시설물(종)		41	12	4	3	10	12
설 비(개)		14,512
조명 설비	계	14,287	3,781	5,459	1,448	1,665	1,934
	차도조명	4,574	465	705	1,368	325	1,711
	내 부 점검등	3,041	780	1,627		634
	지 하 보도등	223					223
	교 량 하부등	32	32
	경관조명	6,235	2,322	3,127	80	706
	방음 터널등	182	182
기타 설비	계	225	20	17	52	12	124
	배수펌프	33					33
	발전기	8					8
	CCTV	55			22		33
	재방송 설비	2			1		1
	비상벨	34			22		12
	엘리 베이터	3	3
	배전반	90	17	17	7	12	37

Ⅱ		운 영 방 안

□ 터널 및 지하차도 현장근무자 지정 근무시행

****	*****		******
***	** ***	*****	** ***	*****
*	**		**	**	**
**** ***	*	**********************	*	***	***
****	*	******************	*	****	***
****	*	********	*	****	***
****	*	***************	*	**************
***	*	********	*	******	***
****	*	***************	*	******************
****	*	********	*	****	***
***	*	***************	*	***	**
****	*	*********	*	****	***
**** ****	*	************************	*	*********** ********
**** ****	*	************************	*	*********** ********
*** ****	*	************************	*	*********** ********

□ 승강기 운영(응봉교, 겸재교)

****	*****		*********
***	*****	*****	*****	*****
***	*	********	***	***** ***

○ 중랑천 수위상승으로 승강기 침수 전 교량 상부로 인상 후

전원 차단

○ 승강기 침수 후 엘리베이터 내부 집수정(뻘, 모래등) 청소 대책      - 경미한 침수는 사업소 직영반(시설보수과, 도로보수과) 투입

제거

- 전면 침수시 시설보수과 연간단가계약업체 작업지시 뻘

제거 시행

□ 엔진펌프 가동훈련 시행

○ 훈련개요

- 일 시 : 2019. 5. 9(목) 09:30 ~ 10:00

- 장 소 : 사업소내 주차장

- 대 상 : 기전과직원 6명 및 시설보수과 공무직원 4명

- 내 용

· 20마력 엔진펌프 가동시험

· 흡입․배출호스 연결법 실습

□ 지하차도 침수대비 가상훈련 시행

○ 훈련개요

- 일 시 : 2019. 5. 9(목) 10:30 ~ 11:30

- 장 소 : 동일로지하차도

- 대 상 : 기전과 직원 19명(사무실 6명, 현장 13명)

- 내 용

· 이동용 발전기를 동원하여 배수펌프 가동

· 비상발전기 전원선로 결선 및 교육 - 기전상황실 근무자

Ⅲ		보고자의견

상기 운영방안과 같이 기전시설물분야 2019년 수방대책을

운영하여 침수피해를 예방코자 함. 끝.