＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	서부수도사업소
수신	송파구 백제고분로12길 4-5, 201-1호 (주)대덕이엔지 귀사
(경유)
제목	공사관련 환경 및 안전관리 철저

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. “서부수도사업소 청사 내진보강공사”와 관련 환경, 안전관리에 대한 준수사항 및 주의사항을 안내하오니 공사 추진에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 환경분야(콘크리트 파괴 및 드릴링 작업시)

① 공정 중 발생되는 분진을 청사 후면(필요시전면) 밖으로 강제배출 되도록 배풍기 등 설치, 배출부 끝단에서 분진이 확산되지 않도록 조치 한 후 공사실시

② 사무실 사무공간(책상, 탁자 등)에는 비닐 보양 작업 후 공사실시

③ 일일 공정 후에는 분진발생 지역(사무실, 복도, 선반)에 대한 청소(청소기, 물걸레질) 실시

나. 안전분야

① 철거(파괴, 드릴링) 작업 전 매입된 선로, 관로에 대한 탐지, 검사를 실시 한 후 공사실시

② 공사 투입 전 일일공정을 공사감독관에게 보고 후 작업진행하고, 중간에 작업구간 등 내용 변경시에도 공사감독에게 보고 후 진행.  끝.

	서부수도사업소장
★주무관	방만천		행정관리팀장	엄태현		행정지원과장	05/02 代엄태현
협조자
시행	행정지원과-9622	(		)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41 (홍제동)	/
전화	02)3146-3519	/전송	02)3146-3578	/	pico1@seoul.go.kr	/	대시민공개