문서번호	급수운영과-8114
결재일자	2019.5.2.
공개여부	부분공개(7)

★주무관	급수설비팀장	급수운영과장			결재
김용민	김찬모	05/02 이병운
협 조
	주무관		전성호

상수도시설물 순찰점검 결과보고서

2019. 5. 2(목)                                      순 찰 자 :

관 로 순 찰(순찰코스 : A, B, C 코스)
구분	관로명		구경(mm)			순찰 노선명										적출내용					조치내용
	현수관로		400			백련교((홍제동361-32)										이상없음
*구분 : 매설관로. 노출관로. 현수관로. 공동구관로.
밸 브 류 및 밸 브 실 점 검(서대문구)
구 분			밸 브 류														밸 브 류
			계		제수변				공기변		퇴수변			소음,기타			계		구형			원형				중형
점검	금 일		20		20									2
	누 계		673		634				4		8			29
적출	금 일		2											2
	누 계		29											29
밸 브 류 및 밸 브 실 점 검(마포구)
구 분			밸 브 류														밸 브 류
			계		제수변				공기변		퇴수변			소음,기타			계		구형			원형				중형
점검		금 일	23		22						1
		누 계	678		646				6		11			15
적출		금 일	1											1
		누 계	15						1					15
배 수 지 및 가 압 장 순 찰
시 설 물 명				용 량							적출 내용							처리 내용							누계
와우산배수지				40,000톤							항청소 완료(2지 항 빈상태)							특이사항 없음							111
유관기관 공사장 순찰 및 입회(누계/당일)
계 (건수)	도시기반본부							도시가스				통 신		전 기			구 청 (하수도,도로)			재개발 재건축				기타공사
	지하철			도로 등
79/												4/		1/			6/			59/
순찰점검실적 공사장 순찰 및 입회(누계/당일)
구 분			대 상(개소)				점 검 실 적(회)						점 검 결 과(개소)										비 고
							일일점검			주간점검			계		이상없음			누수보고
단일배관,수계전환 불가지역
누수취약지역 송수관
지하철역 주변등 부식 취약관
총계
- 유관기관 순찰 및 지장물 확인을 위한 굴착 시 입회 실적을 기록
자체 조치실적
기 타	상암공동구 복합재난대비 합동훈련참석(14:00~15:00) 태영아파트 축대 점검(점검결과 누수처 없음) 재개발지역 순찰점검 실시(북아현1-1구역) 불량맨홀 현장점검 확인(서대문구 홍제동274-31) 및 구청 정비 보수요청

김용민,서계선

따로붙임 : 시설물점검표 및 태영아파트 축대점검표, 불량맨홀 정비요청서 각 1부.  끝.