의원 요구 자료 제출

시 행	교량안전과-8456
결재일자	2019.5.10.
공개여부	부분공개(5)
접수번호
접수일자
수 신 자	수신자참조
수신자	기획담당관,안전총괄과장

★주무관		강북일반교량팀장	교량안전과장	안전총괄관	안전총괄실장	결재
김태형		손창익	김종호	하종현	05/10 代하종현
협 조

제 목	국회의원 요구자료 제출(요구번호 744번, 김성태 의원, 국방위원회)

따로붙임 : 국회의원 요구자료 1부. 끝.

김성태 국회의원(국방위원회, 자유한국당)

요구번호 : 744번

요구내용 :

1) 모래내고가도로 보수 공사 현황

입찰일자, 업체명, 내역 및 입찰이후 보수공사 현황

□ 모래내고가도로 보수공사현황 자료를 다음과 같이 제출 합니다.

【교량안전과-8246호(’19.5.8),보완자료】

○ 시설물 개요

- 위    치 : 서울시 마포구 성산동 ~ 서대문구 연희동

- 규    모 : 길이 488m, 폭16m(왕복4차로)

- 준공일자 : 1979년 6월(40년 공용중)

○ 보수공사 현황 : 뒷면

○ 년도별 입찰현황 : 붙임4

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	서울특별시 (교랑안전과)	담당사무관	손 창 익
	☎ 2133-1968	주무관	김 태 형
	작 성 일 : 2019. 05. 09

붙임 : 1. 모래내고가 보수공사 도면(2015년) 1부.

2. 모래내고가 보수공사 도면(2016년) 1부.

3. 모래내고가 보수공사 도면(2017년) 1부.

4. 모래내고가 보수공사 년도별 입찰현황 1부. 끝.

모래내고가 보수공사 현황

① 2015년도

(단위:천원)

년도	입찰일자 (입찰금액)	입찰방법	참여 업체수	낙찰률	업체명	공사완료	공 사 내 용
’15년	’15.06.09 (188,641)	공개입찰	830개사	87.745%	등명종합건설(주)	’15.11.13	○ 콘크리트면 손상부 표면보수(슬래브,벽체) - 표면보수 : 콘크리트의 탄산화, 열화 현상이 진행되어 철근 부식을 유발하는 박리 등이 발생한 경우 적용 ○ 콘크리트면 손상부 단면보수(슬래브,벽체) - 단면보수 : 콘크리트의 탄산화, 열화 현상이 진행되어 철근이 부식 되거나 표면이 탈락되어 콘크리트 단면이 손실된 경우 적용 ○ 기타 부대공 1식 ※ 시공도면 : 붙임 1참조

공 종 명		수량	단위	합계
				단가(원)	금액(원)
표면보수(FC공법)	슬래브	336	㎡	32,440	10,899,840
	벽체	238	㎡	27,033	6,433,854
단면보수(FC공법)	슬래브	376	㎡	134,021	50,391,896
	벽체	311	㎡	111,684	34,733,724
기타 부대공 등		1	식		30,102,825
제경비 및 이윤		1	식		56,078,811
합 계					188,640,950

※ 단면보수는 슬래브(t=10mm,t=30mm), 벽체(t=10mm,t=30mm) 두께 평균 단가임

② 2016년도

(단위:천원)

년도	입찰일자 (입찰금액)	입찰방법	참여 업체수	낙찰률	업체명	공사완료	공 사 내 용
’16년	’16.06.08 (763,154)	공개입찰	873개사	86.745%	㈜비엠글로벌산업	’16.12.24	○ 철도횡단구간 교량 보수·보강 : 약128m - 교량슬래브면 하면 보수 : 구조물 내구성 향상 - 강박스(Steel Box)도장 : 구조물 내구성 및 미관향상 - 아스콘포장 : 도로환경개선 ○ 기타 부대공 1식 ※ 시공도면 : 붙임 2참조

공 종 명		수량	단위	합계
				단가(원)	금액(원)
강재도장 중방식	야간	1,237	㎡	89,618	110,857,470
표면보수(fc공법)	천정	565	㎡	28,800	16,272,000
단면보수(fc공법)	벽체	137	㎡	153,970	21,093,890
하이테크 트립보강	천정	1,536	m	102,310	157,148,160
포장 및 방수	교면방수	1,920	㎡	51,668	99,202,560
신축이음장치보수		48	m	498,000	23,904,000
기타 부대공 등		1	식		46,289,000
제경비 및 이윤		1	식		288,386,620
합 계					763,153,700

※ 단면보수는 벽체(t=10mm,t=30mm) 두께 평균 단가임

③ 2017년도

(단위:천원)

년도	입찰일자 (입찰금액)	입찰방법	참여 업체수	낙찰률	업체명	공사완료	공 사 내 용
’17년 ~ ’18년	’17.07.27 (1,212,254)	공개입찰	883개사	86.745%	㈜태강산업개발	’18.12.20	○ 과선구간 차량방호시설 성능개선 : 약230m - 기존 노후된 차량방호시설을 개량하여 차량충돌시 철도선로에 대한 2차피해 예방(코레일 요청사항) ○ 교량 하부 슬래브 보강 : 내구성 증대 - Cosrem-GP 600 보강 : 3,856m - Cosrem-GP 200 보강 : 849m ○ 교면방수 포장 30a (1a=100㎡) ○ 기타 부대공 등 1식 ※ 시공도면 : 붙임 3참조

공 종 명		수량	단위	합계
				단가(원)	금액(원)
과선구간 차량방호시설 개량	SB5	230	m	316,020	72,684,600
교면방수 및 포장	T=8.0cm	30	a	4,081,693	122,450,790
슬래브 보강공	Cosrem-Gp 600 보강	3,856	m	112,282	432,959,392
	Cosrem-Gp 200 보강	849	m	84,885	72,067,365
	표면보수(Cosrem)	1,183	㎡	40,244	47,608,652
	단면보수(Cosrem)	4	㎡	162,171	648,684
기타 부대공 등		1	식		55,176,122
제경비 및 이윤		1	식		408,658,765
합 계					1,212,254,370