문서번호	수질과-4851
결재일자	2019.5.14.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	수질과장	생산부장
이근보	서한호	05/14 유병기

5월 수돗물평가위원회

채수결과  보고

2019. 5

상수도사업본부

(생산부 수질과)

5월 수돗물평가위원회 채수결과 보고

□ 채수일자 : 2019.  5. 7(화) 09:00~18:00

□ 채수대상 : 광암, 암사 수계 10개 지점

□ 참여인원 : 총 10명

○ 수돗물평가위원회 위원 : ***********

○ 본부, 물연구원 : 6명

- 수질과(***외 1명), 물연구원(***외 3명)

○ 한국환경수도연구원 : 2명 (***외 1명)

□ 채수지점

수계별 시료		채수시간	채 수 장 소	기 타
광암	원 수(1-1)	10:50	광암아리수정수센터	<정수기> ○회사명 : ******** ○모델명 : ********* ○정수방식 : ******** ○제조일 : ********* ○필터교환: *************
	정 수(1-2)	10:51	광암아리수정수센터
	직 수(1-3)	12:10	송파구 ********* ****
	저수조(1-4)	11:41	송파구 ******** *************
	정수기물(1-5)	11:50	송파구 거여1단지아파트 ****************
암사	원 수(2-1)	09:48	암사아리수정수센터	<정수기> ○회사명 : *** ○모델명 : ******** ○정수방식 : ******** ○제조일 : ********* ○필터교환: **************** ************** ********************
	정 수(2-2)	09:50	암사아리수정수센터
	직 수(2-3)	14:28	강남구 남부순환로 2633 ***********
	저수조(2-4)	14:44	강남구 남부순환로 2633 ****************
	정수기물(2-5)	14:37	강남구 남부순환로 2633 ***************

□ 현장 수질검사 결과

수계	광암 수계			암사 수계			비고
검사항목	pH	수온(℃)	잔류염소 (mg/L)	pH	수온(℃)	잔류염소 (mg/L)
원수	8.4	15.9	-	7.8	14.3	-
정수	7.2	15.7	0.28	7.2	16.7	0.43
직수	7.3	15.8	0.20	7.3	16.8	0.28
저수조	7.3	16.6	0.09	7.2	19.0	0.18
정수기	7.0	11.0	-	7.5	8.6	-

※ 염소주입율 : 광암아리수정수센터 (전염소 1.10ppm, 후염소 0.45ppm)

암사아리수정수센터 (전염소 1.33ppm, 후염소 0.66ppm)

□ 행정사항

○ 수평위 수질검사를 위해 검사지점 선정 등 논의를 위한 시료채수 간담회비[***************), 111,200원] 지출

붙임 : 시료채수 참석현황(5월) 1부. 끝.