문서번호	녹지관리과-1806
결재일자	2019.5.17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	푸른광장팀장	녹지관리과장
이상철	송형래	05/17 권종화
협 조
	녹지관리팀장		허생범

2019년 세종대로 가로수 녹지대 풍수해 재해대책

2019. 05

중부공원녹지사업소

(녹지관리과)

2019년 세종대로 가로수 녹지대 풍수해 재해대책

여름철(6~9월) 발생하는 태풍 및 호우에 대비하여 세종대로 가로수 및 녹지대에 대한 단계별 대응을 통해 피해 및 시민불편 최소화

※ 근  거 : 2019년 가로수·녹지대 풍수해 재해대책(조경과-7173, ’19.5.15)

□ 가로녹지 현황

○ 위    치: 세종대로 구간 1.5km (대한문~광화문 삼거리)

○ 규    모

- 가로수 : 은행나무 등 4종 236주

- 녹지대 : 덕수궁앞 녹지대, 동아일보앞 녹지대 등 8,295㎡

[세종대로 가로수]	[녹지대(덕수궁앞)]	[녹지대(동아일보 앞)]

□ 풍수해 재해대책 추진개요

○ 추진기간 : 2019. 5. 15 ~ 6. 14 (4주)

○ 추진대상 : 세종대로 가로수 및 녹지대

○ 추진방법 : 대책반을 편성하여 사전점검, 예방작업, 대응 및 복구 시행

사전점검	➡	예방작업	➡	대응 및 복구
▪가로수 공동 및 기울어짐 등 위험도 점검 ▪녹지대 및 빗물받이시설 점검 등		▪위험수목 제거 ▪배수로 정비 실시 ▪기계톱 등 장비정비 등		▪복구반편성 및 상황전파 ▪쓰러진 가로수 신속제거 ▪제거된 가로수는 향후 메워심기 시행

□ 풍수해 재해대책 세부내용

○ 자체 대책반 편성

- 대책반 총괄 : 녹지관리과장

- 대책반 편성 : 점검/예방반, 대응/복구반 등 2개반 편성

구 분	구성원	주요업무
점검/예방반	- 푸른광장팀장 및 담당직원 - 서울광장/광화문광장 현장인력	자체 사전점검 풍수해 예방작업 태풍 발생시 순찰 등
대응/복구반	- 녹지관리팀장 및 담당직원 녹지관리반 현장인력	기울어진 수목 처리 쓰러진 수목 처리 등

○ 풍수해 재해 예방을 위한 자체 사전 점검

- 기    간 : 2019. 5. 15 ~ 5. 31

※ 시·사업소 합동점검: 2019. 6. 3. ~ 6. 14 (1주간)

- 주요 점검내용

□ 공동발생 및 뿌리 부패 수목 현황

□ 심하게 기울어져 태풍 피해가 예상되는 수목 현황

□ 가로수, 녹지 등의 영조물배상공제 등록 여부 확인

□ 녹지대 수해예방 시설(배수로 등)

□ 수목 지주목 고정 상태 확인

□ 태풍에 의하여 안전사고의 우려가 있는 수목 부착물 (현수막 등)

□ 기계톱 등 각종 장비 현황 (관리상태 확인)

□ 비상연락망 재정비

○ 예방작업 실시

- 기   간 : 2019. 5. 15 ~ 6. 14

- 피해 예상수목 조치사항

□ 공동 발생 및 뿌리 부패 수목 제거

□ 기울어진 수목은 바로세우기 또는 제거

□ 기타 가지 솎아주기 및 지주목 설치로 피해 예방

- 지주목 정비 철저

- 태풍으로 인한 사고 우려 구조물(현수막 등) 제거 및 배수로 정비

- 재해 처리장비 점검 및 정비 : 신속한 복구가 가능하도록 기능유지

□ 기계톱 등 장비 정비 및 적정 수량 확보

□ 마대 등 수방자재 확보

□ 포크레인 등 장비임차 업체 비상연락망 확보(필요시 장비 투입)

○ 신속한 대응 및 복구를 통한 시민불편 최소화

- 태풍 발생시 순찰 강화 및 안전사고 예방 철저

□ 자체 순찰조 편성하여 태풍발생시 현장순찰 강화로 피해 조기 대처

□ 응급조치시 비바람으로 인한 사고가 우려되므로 작업자의 사고 예방에 만전

- 기울어진 수목 처리

□ 보행 및 차량통행에 장애가 되는 경우 즉시 세우고 지주목으로 보강하되, 조치가 불가능한 수목은 부분 제거 후 사후 조치

- 쓰러진 수목 처리

□ 즉시 세우고 지주목으로 보강하되, 기능 회복이 불가능한 수목은 제거하여 보행인과 차량 통행에 지장 없도록 조치(제거한 수목은 메워심기 시행)

- 상황발생시 신속전파

□ 상황발생시 재해상황을 정확히 파악하여 신속 보고

□ 상황보고시 붙임양식에 따라 보고하고, SNS 매체(가로수 녹지대 안전관리 BAND)를 통해 상황 전파

□ 행정사항

○ 풍수해 대비 자체점검 결과 제출(5.31限): 녹지관리과 → 조경과

○ 피해 발생시 재해상황 보고 철저

붙임 : 1. 호우태풍 대비 조경분야 취약시설 자체점검 서식 1부.

2. 조경분야 취약시설 시·구 합동 점검표 1부.

3. 조경분야 취약시설 재해상황 보고 서식 1부. 끝.