문서번호	운영과-3709
결재일자	2019.5.20.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		운영과장
류의창		05/20 최영효
협 조

제3처리장 탈황시설 운영을 위한 필터프레스 여과포 소모품 구매

- 철킬레이트 탈황시설 -

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 5.

중랑물재생센터

(운영과)

중랑물재생센터 「제3처리장 철킬레이트 시설운영」을 위해

필터프레스 여과포 소모품 구매 계획 보고

제3처리장 습식탈황시설(철킬레이트)운영을 위해 필터프레스 여과포 소모품을 구매하여 고체황 분리 및 탈수 운영에 만전을 기하고자 보고함.

Ⅰ		추진배경

□ 철킬레이트 탈황시설 운영 기능 관리

❍ 철킬레이트 시설은 소화가스내에 포함된 황화수소(H2S)를 제거함

❍ 탈황시설의 전체 처리공정에서 필터프레스는 여과포를 이용하여 고체황 분리 및 탈수 운영을 하는 장비임

Ⅱ		시설현황

□ 제3처리장 습식탈황시설 현황

시설명	처리방식	용량 (m3/일)	수량	설치년도	운영내역
제3처리장	배연탈황기 (철킬레이트 액상촉매방법)	50,000	1조	2018. 2.	슬러지건조시설 소화가스 상시공급

※ 철킬레이트 화합물을 황화수소와 급속반응시켜 황으로 침전배출

Ⅲ		문제점 및 구매사유

❍ 탈황시설 주요 공정의 하나인 필터프레스 여과포에서 성능이 저하되는 문제점이 발생하였고, 여과포 교체가 필요한 실정임

(교체주기: 연 1~2회)

❍ 안정적인 운영을 위해 탈황시설내 필터프레스는 매우 중요하고,  고체황 배출 공정운영에 필요한 주요 장비임

❍ 필터프레스 점검 사진

주사용 필터프레스(오른쪽)	여과포
고체황 배출	수집된 고체황

❍ 구매내역

품명	규격	단위	수량
필터프레스 여과포	크기: 1,000mm×1,000mm×70T 원단: 폴리프로필렌 모노 코팅: 우레탄 타입: 벨크로	개	55

Ⅳ		소요예산

❍ 소요예산 : ********************

예산과목 : 중랑물재생센터 운영, 사업비용, 영업비용, 처리장비, 재료비, 일반재료비

지출방법 : 소액 전자세금계산서의 의거 실비 지급

Ⅴ		기대효과

❍ 철킬레이트 탈황시설내 필터프레스 여과포 소모품 교체로 고체황 분리 및 탈수운영에 효율 향상

붙임  비교 견적서 2부.  끝.