＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	상수도사업본부
수신	서울특별시도시기반시설본부장(토목부장)
(경유)
제목	영등포정수센터 침전지 보호시설(덮개) 관련 검토의견 반영 (재)요청

1. 토목부–4124(2019.3.13.)호 및 생산관리과-3421(2019.4.2.)호와 관련입니다.

2. 우리본부는 영등포정수센터내 침전지 보호시설(덮개)설치와 관련하여 귀 본부에서 협의한 내용에 대하여 설계사의 설명을 듣고 우리 본부의 의견을 제출한 바 있습니다.

3. 우리 본부의 검토의견은 아래 조건을 충족하는 범위내에서 검토된 사항이므로 귀 본부에서 실시설계시 아래조건을 참고하여 적용하여 주시기 바랍니다.

○ 침전지 보호시설(덮개) 선정 시 검토되어야 할 사항

- 교량에서 추락 및 낙하물에 대한 안전한 강도를 유지할수 있는 구조

- 염소 등 화학물질에 안전한 내식성(부식방지), 내화학성 자재로의 시공 필요

- 기존 침전지 구조물 안전에 영향을 최소화 할수 있는 유형

(※ 급수사용량 등을 감안하면 장시간 가동중단은 불가 함 )

- 침전지 시설물인 슬러지컬렉터 정비 등 유지관리가 용이한 구조.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	유양현		생산관리과장	신근호		생산부장	전결 05/21 유병기
협조자
시행	생산관리과-5297	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51 (합동) 상수도사업본부 생산부	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	3146-1311	/전송	3146-1319	/	kunjisan@seoul.go.kr	/	대시민공개