문서번호	시설보수과-4395
결재일자	2019.5.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
김규춘		代강연홍	05/21 김용제
협조

“개봉철도고가” 순찰 점검 결과 보고

(‘19. 5. 20)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 5.

강서도로사업소

시설보수과

“개봉철도고가”순찰 점검 결과 보고

□ 시설물개요

개 요	폭(B):22m, 연장(L):148m	법정구분	안전성평가	준공년도
위 치	구로구 개봉동 235	2종	D등급	1977년

□ 점검개요

○ 점검일시 : 2019. 5. 20(월)

○ 점 검 자 : 외부전문가 합동 점검

○ 점검위치 : 교량 상·하부

○ 점검내용

위 치	점검 및 적출 내용	규모	조치계획	비고
교량 상부	- 교량 바닥판 보수 부위(8개소)	-	· 특이사항 없음 (지속관찰)
	- 슬라브 하면 및 거더	-	· 특이사항 없음 (지속관찰)

※ 개봉철도고가 성능개선공사

- 시공사 : 홍익산업개발(주)

- 추진계획 : 착공 준비 (착공 서류 검토 등 유관기관 협의)

□ 점검사진

상부 포장구간(S1~S6) --- 특이사항 없음 지속관찰
S6, 슬라브 하면 및 거더 (특이사항 없음)		S1, 낙하물방지망 (특이사항 없음)