문서번호	기전과-3759
결재일자	2019.5.22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
★주무관	주무관	기전과장
이욱첨	이경선	05/22 정판식

신규 구매 마이티(84고3881) 편의장치 설치 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 5

동부도로사업소

(기전과)

마이티(84고3881) 편의장치 설치 계획

우리 사업소에서 신규 구매하여 4월22일 등록된 차량에 대하여 작업 편의장치를 설치하여 작업중  안전사고 예방 및 장비 사용 효율을 높이고자 함.

설치 목적

○ 공구함 제작/설치 : 시설물 보수 시 필요한 전원 공급용 발전기 탑재 및 상시 작업을 위한 각종 공구를 보관할 수 있는 공구함 필요

≪ 기존차량 (85우4541)장착 사진도 ≫

공구함 외부	공구함 내부
전면 및 후면 2개소 설치	발전기 및 릴선 탑재	시설물 보수 자재 보관

※ 설치 현황 : 도로보수용 중형화물(마이티) 총 5 대중 현재 2대 설치 되어 있으며

1대 추가 설치 코자 하는 것 임.(공무직 요청사항)

○ 후방 수직형 파워 리프트  : 도로보수 작업을 위한 자재 및 작업공구 등을 적재함에 공무직이 상차할 경우가 빈번한데 중량물을 수작업으로 운반할 경우 사고 위험이 상존하여 안전작업을 위하고 인력 상하차 작업보다 효율적

적재함 리프트 장착 차량 (85우4541)	적재함 리프트 장착 대상

※ 설치현황 : 도로보수용 중형화물(마이티) 총 5 대중 현재 2대 설치 되어 있으며

기존차량(82구3071)에 설치된 것을 신차 도입과 함께 설치 하는것임.

설치 규격

○ 공구함 박스 : 재질SS40,  철재(550×850×570mm)보관함, 흑색 도색, 시건장치

○ 후방 수직형 파워 리프트: 접이형 전동유압식 리프트(1.5kw유압모터 구동 방식, 유선 조정)

- 조종함 보관 박스 설치 포함

제작/설치 방법 : 전문업체 공장 입고

○ 공구함 박스 : ㈜한미이엔지

○ 후방 수직형 파워 리프트: 예스특장

예산집행 : 공구함 박스 및 후방 수직형 리프트 제작/설치는 전문성이 요구되어        해당 제품을 제작/설치한 실적있는 업체가 설치 가능하기에 해당업체 가격조사 후      최저가 전문업체에 의뢰

○ 예상금액

- 공구함 박스 제작/설치 : 약 270만원(시트카바, 전기 릴, 적재함 쇼바 설치 포함)

- 후방 수직형 파워 리프트 : 약 285만원

※ 구조변경 대상으로 설치업체가 구조변경 승인 및 검사 완료 조건으로 시행

○예산과목:도시안전실도로관리과,도로관리,도로및시설물관리,건설장비                                      대폐차 및 유지관리, 일반운영비, 공공운영비.

붙임 : 품목별 견적서 각 2부.  끝.