문서번호	급수운영과-8921
결재일자	2019.5.23.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장	강남수도사업소장
고태우		代이승우	05/23 代최병득
협 조
	시설관리과장			최춘근
	주무관			안효민

2019년 유수장애 상수도관 정비계획 보고

2019. 05.

강남수도사업소

2019년 유수장애 상수도관 정비계획 보고

하수관에 저촉되는 상수도관을 이설하여 하수 흐름을 원활히 하고 상수도관의 부식 및 누수방지로 깨끗한 아리수 공급에 기여하고자 함

□ 정비개요

◦ 관련문서 : 누수방지과-5535(2019.5.17.)

◦ 정비대상 : 역삼동 678-35외 4개소

◦ 정비기간 : 2019. 5 ~ 6.(단, 대상 추가 발생시 연중실시)

◦ 정비예산 : 20,000천원

◦ 유수장애 상수도관 현황

연번	위 치	지장물 현황	조치계획	비 고
1	역삼동 678-35	D=300mm	강남구청 원인자 확인통보 급수운영과-5473(14.03.14), 6732(17.4.11) 10536(18.07.09.)	미결
2	삼성동 141	D=100mm	2018년 정비대상제외 구청통보(통신관로) [급수운영과-6732(17.4.11.), 10536(18.07.09.]
3	방배동 3077-1	D=80mm	2018년 정비대상제외 구청통보 [시설관리과-11009(18.06.25.]
4	서초동 1384	D=50mm	2018년 정비대상제외 구청통보 [시설관리과-11009(18.06.25.]
5	반포동 131-3	D=300mm	2018년 정비대상제외 구청통보 [시설관리과-11009(18.06.25.]

□ 조치계획

◦ 기완료된 정비대상 및 타기관 지장물 정비대상에 대해 본부 누수방지과로 보고 및 정비대상 제외 요청

◦ 향후 유수장애 신발생시

- 하수도내 불용관은 분기점에서 철거 및 폐쇄

- 이설공간이 협소한 경우에는 별도 관망형성 등 정비방안 수립하여 절단

□ 행정사항

◦ 귀책사유가 하수도인(역삼동 678-35)의 경우 구청과 협의하여 원인자 부담금 징수 후 정비하거나 구청 자체 이설 협의

◦ 향후 신발생 되는 건에 대해서는 현장조사 실시 후 조사결과에 따라 연간단가 계약업체에 작업지시하여 정비하고, 상수도관이 아닌 경우 관할구청에 재확인 요청

◦ 5월 이후 당월 추진실적을 익월 10일(매월)까지 본부 보고

- 자치구에서 추가 통보되는 대상이 있을 경우 월보에 포함하여 제출

* 공사개요 : D=20mm~300mm 유수장애 상수도관 정비 및 시험굴착

* 소요예산 : 약 20,000천원

* 예산과목 : 자본적 지출, 유형자산취득, 구축물, 유수장애 상수도관이설

붙   임 : 1. 관련문서 1부.

2. 유수장애 현황 및 추진실적 월보 1부.

3. 유수장애 구청 발송 공문 2부.  끝.