문서번호	급수운영과-9596
결재일자	2019.5.23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
송현우		代서장원	05/23 이성환
협조

『유수율 관리를 위한』

수전내역 검토 보고

(신림7증압 급수구역)

2019. 5. 23.(목)

남부수도사업소

(급수운영과)

『유수율 관리를 위한』수전내역 검토 보고(신림7증압)

증압․가압 지역 효율적인 유수율 관리를 위해 ***** 급수구역 수전에 대해 현황을 조사하고 그 결과를 보고 함.

□ 신림7증압 급수구역 현황

❍ 수    계 : ***************************

❍ 공급구역 : 관악구 난향동(신림7동) 일대

❍ 총수전수 : 828****************

❍ 2017년 2월 기준 유수율 : ******

2018년 2월 기준 유수율 : ****** ***********************

❍ 특이사항

- 신림7증압급수구역은 재개발 및 재건축 사업 대상 없으며,

- 단독, 연립주택 밀집지역으로 신축건물(다세대, 도시형등) 증가하는 추세임

❍ 급수구역도(신림7증압 급수구역)

****

□ 신림7증압 급수구역 수전검토 결과

❍ **********이 등록 되어 있으며, 수전대사작업 결과 9개소**********************************************************가 누락 됨

❍ 수계변경 할 수전 : 세부내역 붙임문서 참조

□ 처리 의견

❍ 수전내역 검토 결과 신림7증압 급수구역으로 수계변경이 필요한 52개소 현황을 유수율 및 수전관리 부서에 통보하고 정정토록 하여 효과적인 유수율 관리에 최선을 다하고자 함.

□ 향후 계획

❍ 수계변경 수전내역 변경 등록 후의 유수율 추이 주시.

❍ 경계밸브 개․폐 여부 확인을 통한 블록 경계 고립 확인.

❍ 지속적인 누수 탐지 실시.

붙임 : 수계변경 수전내역 1부.  끝.