문서번호	교통운영과-9331
결재일자	2019.5.29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	교통시설팀장	교통운영과장
이문석	이태형	05/29 강진동

2019년 상반기 노면표시공사 품질관리 합동점검 결과 보고

2019. 5.

교통운영과

노면표시공사 품질관리 합동점검 결과 보고

2019년 상반기 도로사업소 및 자치구에서 시행한 노면표시 본공사 및 원인자공사에 대한 재귀반사 성능과 시공상태 등 품질관리 합동점검을 실시하고, 지적사항에 대한 조치 계획 보고임.

Ⅰ		현장점점 개요

□ 점검기간 및 대상

❍ 점검기간 : 2019. 5.20.(월)~ 5.24.(금)

❍ 점검대상 : 시공후 6개월 경과 1주일 이내 측정대상 노면표시 공사

(2019. 4.30.기준,  도로사업소 및 자치구 노면표시 공사)

❍ 점검개소 : 총 100개소

※ 점검대상 현장 별첨 참조

□ 점검조 : 3조(교통시설팀 각 조별1명과 현장 공사감독관, 감리원)

구분	현장확인	현장점검자	측정요원(감리원)	점 검 지 역
1조	이태형	도로사업소 및 자치구 공사감독관	㈜동해기술공사 이경원, 송명호	동부권역(동부도로사업소, 강남,송파,강동)
			㈜한국검정 김만중, 김기영	남부권역(남부도로사업소, 동작,금천,관악,서초)
2조	고광호		㈜건영이앤씨 이정민, 박지훈	북부권역(북부도로사업소, 도봉,노원,강북,성북,종로)
			㈜태영알앤디 유광재, 한지수	성동권역(성동도로사업소, 중랑,동대문,성동,광진)
3조	이문석		㈜동해기술공사 박상훈, 나우일	서부권역(서부도로사업소, 은평,서대문,중구,용산,마포)
			㈜트래픽스 김경민, 김상환	강서권역(강서도로사업소, 강서,양천,영등포,구로)

※ 현장점검시 당해사업의 시공사 및 감리원(원인자부담공사)을 입회토록하여 휘도값 측정시 사실관계를 확인하며, 측정기(총 6대)는 감리회사(6대) 장비를 활용하여 현장 점검실시 함.

Ⅱ		점검내용 및 결과

□ 점검내용

❍ 노면표시 반사성능값 적정여부

❍ 규제내용 노면표시 적정여부

❍ 노면표시 탈락, 깨짐, 균열, 오염 여부

❍ 문자, 횡단보도, 기호 테이프 또는 철판 사용 여부

❍ 기존 노면표시 제거후 시공여부 등

❍ 기타 노면표시 전반적인 사항

□ 노면표시 재귀반사성능 및 두께 기준

구 분	재귀반사성능(mcd/㎡․Lux)			두 께
	백 색	황 색	청 색
시공 후	250	175	80	2mm
6개월 경과시	125	85	40

□ 점검결과

❍ 점검 대상 : 총 111개소(본공사 : 79개소, 원인자 32개소)

- 점검현황 : 붙임 점검결과 참조

연번	권역	점검개소			재시공 대상 개소	비고
		계	본공사	원인자
총 계		111	79	32	7
1	동부	19	9	10	1
2	서부	15	11	4	3
3	남부	18	13	5	1
4	북부	17	15	2	1
5	성동	23	14	9	1
6	강서	19	17	2	0

❍ 휘도 측정결과 휘도값 기준에 미달된 7개소 재시공 지시

- 재시공 대상

연번	권역	감독기관	시공사	공사구간	점검결과
1	동부	강남구청	지에스성신건설 (본공사)	도곡동 467-14	횡단보도 3개소 중 2개소 재시공 (2개소)
2	서부	마포구청	한서기획 (원인자)	마포구 상암동 1615 주변	주정차금지선 재시공 (700m)
3	서부	서부도로	창희이엔에스 (원인자)	남가좌동 369-10 남가좌1구역	횡단보도 재시공 (600m)
4	서부	서부도로	한서기획 (원인자)	청계5가~퇴계로5가 동호로	백색차선 재시공 (350m)
5	남부	남부도로	태경건설 (본공사)	상도로	주정차금지선 재시공 (250m)
6	북부	강북구청	㈜렉스 (본공사)	미아동 791-469	차선 재시공 (76m)
7	성동	성동도로	우리피앤알㈜ (본공사)	능동로 군자역~에이탑아파트	횡단보도 재시공 (75m)

Ⅲ		조치계획 및 향후일정

❍ 노면표시공사 점검결과 「시공 6개월」재귀반사 성능값이 기준치 이하 등 지적사항에 대해서는 해당기관에 재시공 조치토록 통보

- 6월  7일 한 : 재시공 완료

- 6월 12일 한 : 정비결과(전․중․후 사진) 제출

❍ 재시공 대상에 적출된 시공사에 대하여 추후 휘도값이 기준치 이하로 재 적출시 부실벌점 부과 등 행정조치 예정 공문 발송

붙 임 : 1. 노면표시공사 관리(6개월 휘도)점검 결과 1부.

2. 노면표시 현장 점검표 각 권역별 1부. 끝.