함께해요! 2019 을지태극연습!
	서울특별시
수신	서울특별시 강서도로사업소장(도로보수과장)
(경유)
제목	공동조사 복구 요청

1. 2019년 공동조사용역(1,2단계)의 입찰 참가업체 현장테스트와 관련입니다.

2. 공동조사용역 입찰시에 수행한 현장테스트구간에서 추가로 발견한 공동조사서를 송부하오니 안전사고 예방을 위해 빠른 시일 내에 복구 조치하여 주시고, 그 결과를 제출(붙임 2,3)하여 주시기 바랍니다.

< 공동복구 조치 착안사항 >

가. 공동복구는 충진재를 이용한 친환경 공법 적용을 원칙으로 하고, 굴착복구 방식은 원인조사가 필요한 대상에만 적용

나. 굴착 원인조사 대상 기준

1) 공동 중심(천공점)에서 1.5m 이내에 하수관로나 맨홀이 있는 곳

2) 친환경 공동복구 중 굴착원인조사가 필요하다고 판단하여 중단한 공동

다. 친환경 공동복구 유의사항

1) 충진재 주입을 관찰하여 충진재료가 차오르는 경우는 빈 공간을 채운 후 고무패킹과 상온아스콘으로 포장(천공홀) 복구

2) 주입재 추정량의 1.5 ~ 2배를 주입하여도 충진재가 차오르지 않는 경우는 주입을 중단하고 굴착원인조사 실시

붙임 : 1. 공동관리대장 1부.

2. 공동조사서 1부.

3. 공동굴착복구 조사서(양식) 1부.

4. 친환경 공동복구 결과보고서(양식) 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	이창민		포장조사평가팀장	백종은		도로관리과장	05/29 박문희
협조자	주무관	윤진성		주무관	정호운
시행	도로관리과-8707	(		)	접수		(		)
우	06763	서울특별시 중구 청계천로8 프리미어플레이스빌딩 6층 도로관리과	/
전화	02-2133-8140	/전송	02-768-8906	/	min7872@seoul.go.kr	/	부분공개(5)