함께해요! 2019 을지태극연습!
		서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	경계석 및 보도블럭 줄눈갼격

1. 먼저 바쁘신 가운데 불구하고 시정발전을 위한 관심을 가져 주셔서 감사드립니다.

2. 선생님께서는 보도블록 포장 시 줄눈간격과 보차도 경계석 설치 시 줄눈간격에 대한 서울시와 국토교통부의 설치기준에 대한 질의를 해주셨습니다.

3. 보도블록 포장 시 줄눈 간격에 대한 설치기준은 서울시와 보도설치 및 관리지침[국토교통부 예규 제237호(제정 2018. 7. 26.)] 모두 동일하게 줄눈간격 2~3㎜로 규정되어 있습니다.

4. 보차도 경계석 설치 시 줄눈간격에 대한 설계기준은 국토교통부의 도로공사 표준시방서에 ‘인접된 돌연석사이 공간은 20㎜이상을 초과할 수 없다’라고 규정되어 있고, 서울시에서는 이를 5~10㎜로 정하고 있습니다.

5. 서울시정에 많은 관심가져 주신 점 다시 한번 감사드리며, 선생님의 가정에 항상 웃음꽃이 피어나길 기원합니다. 더 궁금하신 사항은 보도에 관한 사항은 보행정책과 김현상(☎02-2133-2393)에게 연락 주시면 친절하게 답변 드리겠습니다 감사합니다.  끝

주무관							김현상			보도관리팀장					안준수					보행정책과장					05/29 박태주
협조자
시행			보행정책과-7766									(						)		접수											(						)
우																					/
전화								/전송								/													/	부분공개(6)