문서번호	교량안전과-9752
결재일자	2019.5.31.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기술점검팀장	교량안전과장
정동익		위성환	05/31 김종호
협조	주무관		문철
	주무관		박상홍

우기대비 교량시설물 안전점검 결과보고

(마포대교, 양화대교, 성산대교, 양평교, 탄천1교, 영동6교)

2019.  5.

안전총괄실

(교량안전과)

우기대비 교량시설물 안전점검 결과보고

(마포대교, 양화대교, 성산대교, 양평교, 탄천1교, 영동6교)

마포대교 외 5개 교량에 대한 해빙기대비 안전점검을 실시하고 그  결과를 보고 드림.

□ 관련근거

○ 우기대비 도로시설물 안전점검 시행계획(도로시설과-5435호, ’19.5.3)

○ ’19년 우기대비 교량시설물 안전점검 추진계획(교량안전과-8368호, ’19.5.9.)

□ 점검대상 시설물 현황

교 량 명	규 모	위 치	최 대 경간장	교량형식	준공일	시 공 자	설 계 하 중	등급
						설 계 자
마포대교 (상․하류)	B=22.75m L=1,390m	마포구 용강동~ 영등포구 여의도동	70m	S.T BOX GIR	‘05.12.19	현대건설	DB 24 (1등교)	B
	B=22.75m L=1,390m		70m	S.T BOX GIR	'01.7.10	현대건설 제일ENG
양화대교 (상∙하류)	B=16.2m L=1,053m	마포구 합정동 ~ 영등포구 당산동	42m	S.T PL GIR ROSE ARCH	‘02.8.14 (성능개선)	삼부토건 대한콘설턴트	DB 24 (1등교)	B
	B=17m L=1,048m				‘00.6.25 (성능개선)	현대건설, 대한설계공단
성산대교	B=27m L=1,455m	마포구 망원동 ~ 영등포구 양화동	120m	ARCH+현수경간 S.T PL GIR	‘80.6.30	현대건설 한국종합기술개발공사	DB 18 (2등교)	C
양평교	B=20~25.5m L=555m	양평동5가 ~ 목동 1단지	43m	S.T BOX GIR	‘91.8.8	한보철강㈜ 한보주택㈜	DB 24 (1등교)	B
탄천1교	B=29m L=589m	강남구 대치동~ 송파구 삼전동	50m	S.T BOX GIR	‘90.12.17	롯데건설(주) ㈜동일기술공사	DB 24 (1등교)	B
영동6교	B=50m L=320m	강남구 대치동 ~ 강남구 개포동	50m	PSC BOX GIR S.T BOX GIR	1985	정우개발(주) 한양ENG, 삼우기술단	DB 24 (1등교)	B

□ 점검개요

○ 점검기간 : 2019. 5. 16 ~ 5. 24.

○ 점 검 자 : 기술점검팀장, 시설6급 문 철, 시설6급 박상홍, 시설7급 정동익

○ 주요 점검사항

- 교면포장 균열, 소성변형 등

- 배수시설 파손, 체수 등

- 신축이음 장치 본체 변형, 후타재 파손 등

- 교량점검시설 부식 및 고정상태, 시건장치 등

□ 점검결과 및 조치결과

연번	시설명	점검결과 지적사항	조치결과(의견, 계획)	비 고
1	마포대교	상류교 쉼터(3,4) 주변 보도부 포장 마포현상 발생	‘19년 마포대교 보수공사 시행
		상류교 P20 ～ P22 포장부 손상 으로 포트홀 발생 우려됨	‘19년 마포대교 보수공사 시행
2	양화대교	남단 강재 거더부에서 비둘기 배설물이 하부 생활체육시설로 낙하됨	‘19년 한강 일상유지보수공사로 조치
		하류교 P21 인도 데크받침 손상	‘19년 한강 일상유지보수공사로 조치
3	성산대교	난간연석부 표면박리 및 파손(S5)	부속시설 주의관찰 -성산대교 성능개선공사 반영
		난간 이탈(P7)	부속시설 주의관찰 -성산대교 성능개선공사 반영
		빗물받이(전구간)	양호
4	양평교	포장부분 파손(P12)	양평교 보수공사에 반영
		빗물받이 전구간	양호
5	영동6교	배수구 막힘으로 우기 시 체수 우려(본교 학여울역 방향 A1)	‘19년 일상유지보수공사로 조치
		점검계단 경첩으로 인한 개폐 지장	‘17년 영동6교 내진보강공사로 조치
		신축이음부 흙 막힘	‘19년 일상유지보수공사로 조치
		교면포장 손상	‘19년 일상유지보수공사로 조치
		신축이음부 누수	‘19년 일상유지보수공사로 조치
6	탄천1교	배수구 막힘(6개소)	‘19년 일상유지보수공사로 조치

□ 행정사항

○ 외부위원(주치의) 점검수당 지급 : 600,000원(200,000원 × 3인)

붙임 : 1. 우기대비 교량시설물 점검결과 집계표 1부.

2. 우기대비 교량시설물 안전점검 보고서 1부.

3. ’19년 안전점검 관리대장 1부.

4. 외부위원(주치의) 자문의견서 각 1부.  끝.