문서번호	물재생계획과-7710
결재일자	2019.5.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
주무관	하수관리팀장		물재생계획과장		물순환안전국장
강신욱	이한복		하상문		05/31 이정화
협 조
	배수설계팀장					代양태수
	하수계획팀장					김준형
	하수정비팀장					이두환

2019년 상반기 하수도 사업 점검 계획

2019. 5

물순환안전국

물재생계획과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2019년 상반기 하수도사업 점검 계획

하수도 공사의 시공 품질 향상과 재해없는 사업장 조성을 위해 ‘19년도 상반기 하수도 사업에 대한 현장 점검을 아래와 같이 시행하고자 함.

□ 점검목적

○ 도로함몰 등 예방을 위한 하수도공사 시공 품질 향상

○ 철저한 안전사고 예방 대책을 통한 재해없는 현장 조성

○ 하수도사업 공정관리 실태 점검으로 부진사업 최소화

○ 우기 전 하수관로 청소 추진 실적 극대화를 통한 수해 예방

□ 점검개요

○ 점검대상: ‘19년 시행 중인 하수도사업 202건

- 신설개량 67, 보수보강 62, 종합정비 24, 도로함몰 24, 준설 25

○ 점검기간: 2019. 6. 3. ~ 6. 21.

○ 점검반 편성: 6개조 18명(사업관리용역 포함)

조명	점 검 자	점검대상 자치구	비고
1조	하수계획팀장,배원영	노원, 성동, 광진	25건
2조	배수설계팀장,이승주	중랑, 성북, 강북, 도봉	28건
3조	하수정비팀장,김민석	종로, 용산, 은평, 서대문, 양천	27건
4조	하수관리팀장,김병오	마포, 강서, 구로, 동대문	37건
5조	하수관리팀장,강청금	금천, 영등포, 동작, 강남,	25건
6조	하수관리팀장,강신욱	중구, 관악, 서초, 송파, 강동	35건
※ 굴착공사 현장이 상대적으로 많은 6개 자치구에 한하여 하수도주치의 동반 점검 - 대상자치구: 중랑, 노원, 은평, 동작, 관악, 송파

□ 중점 점검사항

○ 공통사항

- 하수도 공사장 안전 및 품질관리 실태전반

- 안전관리자 배치, 비상연락체계 구비 여부 등

- 예산이월 방지를 위한 공정관리 실태 및 공정율 점검

- 시민친화형 하수도공사 교육 이수 실적

- 하수도 공사 주민홍보 실적(주민설명회, 건설알림이 등)

○ 굴착 공사

- 품질향상 방안 이행여부(접합부, 연결관로 등 시공상태)

- 하수관로 침하, 물고임 등 경사 불량 발생 여부

- 맨홀, 빗물받이 등 하수도 구조물 시공 적합성

- 저소음커터기, 리퍼 등 저소음 장비 반영 및 사용 여부

- 다짐관리 개선 이행 확인(간이 다짐기 사용, 관련 시험 등)

- 관로 부설 시 물돌리기 적성성 여부 및 관련 사진 등 증빙 자료 확인

○ 보수보강 공사

- 출입구 안전요원 배치, 작업전 환기, 통신장비 점검 이행

- 돌발강우 시 하수도 내 안전작업 관리 매뉴얼 준수

- 균열보수부 육안확인 및 들뜸, 박리 등 발생

○ 준설공사

- 사전조사 시행 여부 등 계획 수립 타당성

- 계획대비 준설 실적관리 및 GIS 입력 현황

- 청소완료 빗물받이, 중간적치장 관리실태

□ 행정사항

○ 서울시(물재생계획과)

- 경미하거나 부적합한 사항은 현장에서 즉시 시정토록 조치

- 부실시공 사례 적출 시 재시공 명령

▸ 부실 정도가 중한 경우 시공사, 감리사 벌점 부과 등 엄중 조치

- 발주지연 등 상반기 점검 제외 현장은 하반기 집중 점검 실시

※ 점검결과는 2019년 자치구 하수도관리실태 평가에 반영

○ 자치구

- 공사장별 준공서류, 준공설계도서 및 점검장비(랜턴, 방진복, 장화등) 준비

- 관로내부 검사를 위한 CCTV 지원 등

□ 소요예산

○ 하수도주치의 수당 지급

- 굴착공사 점검대상 자치구 : 중랑, 노원, 은평, 동작, 관악, 송파

- 1일 × 6명 × 150,000원 = 900,000원

- 예산과목 : 사업비용, 영업비용, 관거비, 일반운영비, 사무관리비

붙임 : 1. 점검 대상 공사 현황 1부.

2. 하수관로 공사현장 점검 결과 보고서 1부.

3. 점검 체크리스트 1부.

4. 점검결과 의견서 1부.

5. 점검반 편성 및 점검일정표  1부.  끝.