문서번호	행정지원과-11336
결재일자	2019.6.3.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	행정관리팀장	행정지원과장		강서수도사업소장
고명규	송성하	代송성하		06/03 배현숙
협 조
	주무관		홍경태

‘상수도사업본부 발족 30년!, 수돗물 통수 111년!, 믿고 마시는 아리수’

2019년도 본청사 자체 소방계획

2019. 5.

강서수도사업소

(행정지원과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

목 차
장	절	목 차 명	페이지
제1장		일반사항	1
	1.0	목 적	1
	2.0	적용근거	1
	3.0	적용범위	1
	4.0	문서작성 및 기록유지	1
제2장		예방 및 완화	2
	5.0	일반현황 작성	2
	6.0	자체점검	3
	7.0	업무대행	3
	8.0	일상적 안전관리	4
	9.0	화재예방 및 홍보	4
	10.0	화기책임자 지정 및 업무	5
	11.0	출입제한구역 지정․운영	5
제3장		대 비	6
	12.0	소방안전관리위원회	6
	13.0	자위소방대 구성 및 운영	6
	14.0	교육훈련 및 자체평가	7
제4장		대 응	8
	15.0	비상연락	8
	16.0	초기대응	9
	17.0	피난유도	10
제5장		복 구	10
	18.0	화재 피해 복구	10
부록-1		소방대상물 정보카드	12
부록-2		소방 ․ 방화시설 및 위험정보 현황	14
부록-3		교육 ․ 훈련 및 자체평가	19
부록-4		피난동선 안내	20

2019년도 강서수도사업소 본청사 자체 소방계획

제1장 일반사항

1.0	목 적

이 소방안전 계획서의 목적은 강서수도사업소 본청사의 화재로 인한 재난발생을

사전에 예방 ․ 대비하고 화재 시 신속하고 효율적으로 대응 ․ 복구함으로써

인명 및 재산 피해를 최소화하기 위함이다.

2.0	적용근거

2.1	화재예방, 소방시설 설치 ․ 유지 및 안전관리에 관한 법률 제20조

“소방안전관리자”는 소방계획서의 작성 및 시행 등

2.2  화재예방, 소방시설 설치 ․ 유지 및 안전관리에 관한 법률시행령 제24조

2.3	공공기관의 소방안전관리에 관한 규정

3.0  적용범위

3.1	이 계획은 구로청사의 관계인(소유자, 점유자, 관리자), 모든  근무인원

및 방문자에 대해 적용한다.

3.2	이 계획은 화재로 인한 재난의 예방․완화, 대비, 대응, 복구 단계에

대해 적용한다.

4.0	문서작성 및 기록관리

4.1	소방계획의 수립 시 대상물의 안전정책, 내부규정 및 다른 안전관리

계획을 사전에 검토하여 반영해야 한다.

4.2	차기년도 소방계획은 매년 년말까지 작성한다.

4.3	소방계획은 반드시 문서[종이, 전자문서 등]로 작성하여 2년간 보관

해야 한다.

제2장 예방 및 완화

5.0	일반현황의 작성

소방계획의 수립에 필요한 건축물의 현황 및 소방안전관리에 대한 일반

사항을 아래와 같이 작성하고 관리해야 한다.

구 분		건축물 일반현황
명칭		강서수도사업소 본청사
도로명주소		서울시 양천구 목동동로 155(신정동 319-15)
연락처		☑ 관리주체 강서수도사업소 ☑ 책임자 ☑ 연락처 3146-3814
규모, 구조		☑ 건축면적 1,026.55㎡ ☑ 연면적 4,106.35㎡
		☑ 층수 : 지상 5층 /지하 1층 ☑ 높이 : 19.8m
		☑ 구조 : 철근콘크리트조 ☑ 지붕 : 철근콘크리트조
		☑ 용도 : 공공업무시설 ☑ 사용승인 : 1992. 5. 14
계 단		☑ 구 분 ☐ 구역 ☐ 비고
		좌측 (제연설비 ☐ 유 ☑ 무) 중앙 (제연설비 ☐ 유 ☑ 무) 우측 (제연설비 ☐ 유 ☑ 무)
승 강 기		☑ 승용 1대 ☐ 비상용 대
인원현황		☑ 상주인원 명(직원 명, 기간제 근로자 명)
관리 현 황	선임현황	소방안전관리자			소방안전관리 보조자
		성명	선임일자		성명		선임일자
		고 명 규	2019. 1. 31		-		-
		☎ (유선) 3146-2814 ********************
	업무대행	☐ 대행업체 : ☐ 연락처 : ☐ 먼허번호 :
	화재보험	가입기간		보험사명		가입대상	가입금액
		2019.1.1.～2019.12.31		한국지방 재정공제회		건물 및 시설장비	1,000백만원

6.0	자체점검

화재예방, 소방시설 설치 ․ 유지 및 안전관리에 관한 법률 제25조에 따른

자체점검을 아래와 같이 정기적으로 실시해야 한다.

구 분	점 검 시 기	점 검 방 식
☑ 작동기능점검	2019년 7월 일	☐ 자체 ☑ 외주
☑ 종합정밀점검	2019년 1월 일	☐ 자체 ☑ 외주
☑ 외관점검(공공기관)	매월 일	☑ 자체 ☐ 외주
비고 : 추가적인 정보 또는 이행 시 주의사항 등 작성

7.0	업무대행

소방안전관리업무의 일부를「화재예방, 소방시설 설치 ․ 유지 및 안전관리에 관한

법률」제20조에 의거 위탁하는 경우에는 아래와 같은 관리계획을 수립한다.

구 분	내 용
대행업체	업체명
	연락처
계약사항	계약기간	해당시기
	계약범위	작동기능점검, 종합정밀점검
관리감독	감독자	고 명 규
	감독사항	소방시설 점검사항 및 보고서 검토
비 고.

8.0	일상적 안전관리

소방안전관리대상물의 화재예방 및 피해완화를 위해 일상적 안전관리 활동을

아래와 같이 지속적으로 실시해야 한다.

구 분	관 리 항 목	관 리 주 기				관리계획
		일	주	월	분기
소화설비	소화기 외관점검	✔				매일 오전
	소화전 외관점검		✔			매주 월요일
	수신기 기능점검			✔		매월 1일
	소화펌프 성능시험				✔	매분기 첫주
가연물관리 (화기취급)	흡연구역 관리	✔				매일 오후
	가연물 적재관리		✔			매주 월요일
피난방화시설	비상구 폐쇄/잠금 확인			✔		매월 1일
공사안전관리	공사, 정비, 보수 시 화기취급감독자(전기실 전승복) 지정관리

9.0	화재예방 및 홍보

소방안전관리대상물의 안전의식 및 안전문화 향상을 위해 화재예방 및 홍보

활동을 아래와 같이 실시해야 한다.

화재예방	계 획	홍보방법	계 획
☑ 소방안전 순찰점검	매일 2회	☑ 홍보물(리플렛, 스티커) 배부	4, 11월
☑ 개인전열기 사용금지	월1회 점검	☑ 구내 캠페인 방송
☑ 도시가스 사용처 점검	주1회 점검	☑ 포스터, 표어 전시
☑ 흡연장소 순찰점검	매일 1회	☑ 문서, 이메일 공지
비고. 11월 ～ 12월을 불조심 집중 홍보 강조의 달로 운영

10.0	화기책임자 지정 및 업무

공공기관의 소방안전관리에 관한 규정 제9조에 따라 사용책임자는 해당 실

안의 화기단속 및 화재예방을 위한 조치를 취하여야 한다.

층별	부 서 별	책 임 자
지하 1층	지하층 전체	행정지원과장
1층	민원총괄팀 및 수질팀, 수질실험실, 민원접견실, 당직실 및 숙직실, 민방위 물품실	행정지원과장
2층	요금과 현장민원과 식당 및 주방 전공노사무실 감리단사무실	요금과장 현장민원과장 행정지원과장 지 부 장 시설관리과장
3층	소장실 및 부속실, 행정관리팀, 통신실, 대회의실, 소회의실, 남직원휴게실, 여직원휴게실 급수운영과	행정지원과장 급수운영과장
4층	체력단련실, 강당, 다목적실 시설관리과 GIS실 서공노사무실	행정지원과장 시설관리과장 급수운영과장 지 부 장
5층	종합서고 중앙제어실	행정지원과장 시설관리과장
화기책임자의 업무 1. 실내 및 책임구역 내의 화기단속 2. 실내 및 책임구역 내의 소방 및 방화시설의 유지 3. 일과 후 화기단속 상황을 확인 후 퇴근

11.0	출입 제한구역 지정∙운영

화재예방을 위해 인원 출입의 제한구역을 다음과 같이 지정․운영한다.

지 정 구 분	구 역 명 칭	제한경고 내용
출입 제한구역	기 계 실	관계자외 출입금지
	전 기 실	관계자외 출입금지
	통 신 실	관계자외 출입금지
	물 탱 크	관계자외 출입금지

제3장 대 비

12.0	소방안전관리위원회 : 해당없음

※ 화재예방, 소방시설 설치･유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령 25조에 따른 공동

소방안전관리자 선임대상건물의 경우만 해당됨

13.0	자위소방대 구성 및 운영

소방시설 설치 ․ 유지 및 안전관리에 관한 법률 제20조에 따른 자위소방

조직을 아래와 같이 구성․운영해야 한다.

13.1 자위소방대 조직개요

주 간

(09시～18시)

											대 장
											소 장
																						부대장
																						행정지원과장
본부분대								소방분대								피난복구분대								구호의료분대
지휘반 훈련반 경보반								소화반 급수반								피난유도반 경계반 복구반								구호반 의료반 후송반

※ 세부 조직도 별첨

야 간

(18시～09시)

휴 일

(공 휴 일)

									운영책임자
									당 직 사 령
통보연락																			초기소화
당 직 원																			중앙제어실 근무자

13.2 자위소방대 임무
구 분		임 무
대 장		총괄・지휘・운영
부 대 장		대장 보좌 및 대장 부재시 임무 대행
운영책임자		야간 및 휴일 대장 임무 대행
본부분대	지 휘 반	대장 임무보조, 상황파악, 정보수집 및 동향보고
	훈 련 반	화재진압 등에 관한 훈련계획 수립・시행
	경 보 반	상황접수 및 전파, 화재신고, 비상방송 및 대원소집
소방분대	소 화 반	자체 소방시설을 활용하여 화재진압
	급 수 반	소방용수의 보존과 급수활동
피난복구분대	피난유도반	안전한 장소로 대피유도 및 중요물품 반출
	경 계 반	비화경계, 출입통제, 반출물품 경비, 관설소방대 유도
	복 구 반	방화문 폐쇄 및 화재확산 방지, 위험물 등 소방활동 장애물 제거와 복구
구호의료분대	구 호 반	인명구조 및 부상자 구호
	의 료 반	부상자 응급처치
	후 송 반	사망자 안치 및 부상자 긴급 후송조치

14.0	교육훈련 및 자체평가

화재예방, 소방시설 설치 ․ 유지 및 안전관리에 관한 법률」제22조 및 같은 법

시행규칙 제14조의3에 따른 교육 ․ 훈련을 정기적으로 실시해야 한다.

일 정	대 상	장 소	교육 및 훈련내용	비 고
2019. 6월	자위소방대원	4층 강당	화재예방 및 화재 유형별 소화원리 화재 시 비상연락체계 및 통보방법 소화기 및 옥내소화전 사용요령 화재 시 대피요령 및 재집결지 안내 등	자체훈련
2019. 10월	자위소방대원	4층 강당 청사	화재 시 화재경보, 신고 및 전파요령 초기 소화방법 및 응급조치 요령 자위소방대 반별 임무숙지 및 수행요령 등 화재시나리오에 따라 화재대응 훈련	소방서 합동훈련
비고. 소방교육과 훈련 병행 시행

제4장 대 응

15.0  비상연락

화재 시 신속하고 명확하게 화재를 경보하고 상황을 전파해야 하며, 비상연락

체계를 구축하여 운영해야 한다.

15.1	비상연락체계

구 분	대응방법 및 절차
화재경보	화재경보방식(☐일제경보, ☐우선경보)에 따라 화재경보 ☑ 일제경보방식 : 전층[ B1 ～ 5 층] 화재경보 ☐ 우선경보방식 : 발화층+직상층( 층)+지하층 화재경보
상황전파	화재상황 전파 시 다음 방법에 따라 상황전파 ☑ 육성 ☑ 경종 ☑ 비상방송(자동/수동) ☑ 시각경보기 ☑ 자위소방대 비상소집(비상연락망) ☎ 종합상황실(수신반) : 3146-4090～2 / 기타 : 3146-3814
화재신고	최초발견자 또는 경보반에서 119로 신고
비고. 종합상황실(수신반) : 당직실(1층) / 근무시간 : 24시간(상시근무)

15.2	비상연락망

구 분	유 선	기 능
양천소방서	119, 2651-7385	화재진압,구조
가스안전공사(남부지사)	1544-4500	가스시설관리
가스공급업체(서울도시가스)	1588-5788	가스시설관리
한국전력 강서양천지사	2640-2203, 지역번호＋123	전기시설관리
이대목동병원 응급의료센터	2650-5119	응급대응기관

16.0  초기대응

화재로 인한 재난발생 시 필요한  초기소화, 응급구조 및 방호안전조치 등

초기대응절차를 사전에 수립해야 한다.

16.1	초기대응장비

구분	종류(형식)	위치(수량)	비 고
소화 설비	ABC 분말소화기	각 층별/법정대수	일반화재 적응
	CO2 소화기	전기실/2개, 중앙제어실 2개	전기화재 적응
	옥내소화전	각 층별/1 ～ 2개	2인 1조 사용
기타	비상구급함	1개 / 각 사무실별	출혈, 화상, 골절치료
	자동제세동기(AED)	1층 1개, 4층 1개	심정지 환자 소생

16.2	초기대응절차

구분	대응조치	대응절차
초기 소화	☑ 초기소화(소화기, 소화전)	￭ 소방분대 현장 출동 및 대응 ￭ 화재 현장에서 초기소화
응급 구조	☑ 출혈 ☑ 화상 ☑ 골절 ☑ CPR(심폐소생술)	￭ 구호의료분대 현장 출동 및 대응 ￭ 응급환자 발생 시 사고현장에 출동하여 응급조치
방호 안전	☑ 화세차단(방화문/셔터 폐쇄) ☑ 위험물질 공급차단(가스, 전기) ☑ 중요물품 비상반출	￭ 피난복구분대 현장 출동 및 대응 ￭ 화재구역 화세차단 및 가스공급 차단밸브(2층) 수동폐쇄 조치
비고. 가스 긴급차단밸브 위치 : 지상 2층 구내식당 주방 내

17.0  피난(유도)

화재 시 재실자를 안전한 장소로 신속하게 피난(유도)해야 하며, 이 경우

재해약자에 대한 피난보조 대책을 사전에 수립하여 이행해야 한다.

구    분

대응방법 및 대응절차

피난개시

☑ 화재 ☑ 폭발 ☑ 붕괴 ☐ 기타(                   )

피난인원

☐ 거주자(0명) ☑ 근무자(146명) ☑ 감리 및 기간제 근로자(43명)

☐ 재해약자 현황(해당사항에 ✔ 표시)

☐고령자	□영유아	장애유형
		□이동	□시각	□청각	□언어	□인지

* 고령자[만65세↑중 자력피난곤란자], 영유아[만2세↓] 및 장애인

피난경로

☑ 제1피난로

중앙 피난계단(1개소)

☑ 제2피난로

우측 피난계단(1개소)

☑ 제2피난로

좌측 피난계단(1개소)

☑ 옥상피난

☐ 옥상출입(☑ 상시개방  ☐ 상시폐쇄(시건))

☐ 자동개폐장치(☐유☑무) □ 옥상광장(☑유☐무)

피난보조

1.  환자 발생시 후송반에서 들것으로 환자 재집결지로 이송

2.

3.

4.

재집결지

지구촌 교회 건물 앞

제5장 복 구

18.0  화재피해의 복구

화재로 인한 재난이 발생하는 경우 피해를 최소화하고 신속히 정상상태로

복귀하기 위해 피해 복구계획을 수립하고 실행할 수 있다.

18.1	피해복구(단기/장기복구)

화재로 인한 피해 복구 계획을 실행하기 위한 장/단기 피해복구 계획의 주요

내용은 아래와 같다.

구분	주 요 내 용
단기 복구	▪ 화재원인 및 피해현황 조사	▪ 시설 정비 및 보수절차
	▪ 화재현장 복구(Clean-Up)	▪ 임시 사무실 마련
장기 복구	▪ 의료 및 심리치료 지원	▪ 기반시설 복원 및 안전진단
	▪ 법률 상담 및 재정 지원	▪ 화재보험처리 및 피해보상

18.2	피해복구 지원

화재피해 복구를 위한 지원기관, 지원내용 및 연락처는 아래와 같다.

구 분	지원내용	연락처
양천소방서	▪피해지원(화재증명원 발급)	119, 2651-7385
가스안전공사(남부지사)	▪가스설비 응급복구	1544-4500
전기안전공사(서부지사)	▪전기시설 안전점검	6488-6500
화재보험(한국지방재정공제회)	▪화재보험금 지급	3274-2114

[부록1] 소방대상물 정보카드

소방대상물 정보

명칭

강서수도사업소 본청사

도로명주소

서울시 양천구 목동동로 155(신정동 319-15)

[건축물 위치현황]

￭ 세부현황

구 분	주요내용	비 고
관할소방서	양천소방서 (양천119안전센터)	1.6kM(5분)
연소 확대 우려구역(건물)	양천구 신정동 319-2, 13 건물	3 ～ 5m
재집결지	지구촌 교회 건물 앞	40m
소방차 진입계획	1. 양천소방서 출발 → 목동서로 → 목동동로 → 도착 2. 청사 정문 주차장 → 소방차량 진입 * 헬리포트 없음, 고가사다리차 전개 가능

[용도별 관리현황]

층별	명칭/용도	바닥 면적 (㎡)	상시인원
			주간	야간	휴일
지하 1층	전기실 및 발전기실, 기계실 시설관리 근무실 직원휴게실 및 남・여청소원 휴게실 누수복구 기간제 및 아리수품질반 대기실 종합창고 및 청소용품창고	602.98	38	-	-
1층	민원총괄팀 및 민원접견실 수질팀 및 수질실험실 당직실 및 숙직실 민방위물품창고	627.28	23	3	3
2층	요금과 및 서고 현장민원과 및 서고 감리단사무실 및 전공노사무실 식당 및 주방	842.72	49	-	-
3층	소장실 및 부속실 행정관리팀 금수운영과 및 서고 남자휴게실 및 여자휴게실 대회의실 및 소회의실 통신실	863.44	43	-	-
4층	시설관리과 및 GIS실 서공노사무실 및 체력단련실 강당 및 다목적실 창고	922.41	37	-	-
옥상	중앙제어실 및 종합서고	215.04	-	-	-

[부록2] 소방 ․ 방화시설 및 위험정보 현황

소방·방화시설 및 위험정보 현황
소방시설 일반현황
소화설비	☑ 수동식소화기 ☑ 자동식소화기 □ 간이소화용구
	☑ 옥내소화전설비 ☐ 옥외소화전설비
	☐ 스프링클러설비	□ 간이스프링클러설비
	□ 물분무소화설비	□ 포소화설비
	□ 이산화탄소소화설비	□ 할로겐화합물소화설비
	□ 분말소화설비	□ 청정약제소화설비
	□ 기타 :
경보설비	☑ 자동화재탐지설비/시각경보기	□ 통합감시시설
	□ 자동화재속보설비	☑ 누전경보기
	□ 비상벨설비 □ 자동식싸이렌 □ 단독경보형감지기
	☑ 비상방송설비	☑ 가스누설경보기
	☑ 수신기(모델/제조사) : P형복합수신기(축적형)
피난설비	□ 피난사다리 ☑ 완강기 □ 구조대 □ 미끄럼봉 □ 피난로프 □ 공기안전매트 □ 간이완강기
	□ 방열복 □ 공기호흡기 □ 인공소생기
	☑ 피난구유도등 ☑ 통로유도등 □ 객석유도등
	☑ 유도표지	☑ 비상조명등
	☐ 기타 :
소화용수설비	☑ 상수도소화용수설비	□ 기타 :
소화활동설비	□ 제연설비	☑ 연결송수관설비
	☑ 연결살수설비	□ 연소방지설비
	□ 무선통신보조설비	□ 비상콘센트설비

소방시설 세부현황
구 분		규 격(종류 및 사양)		설치장소
소화기구		☑ 분말 ☑ CO2 ☑ 할론 ☐ 기타( )		전층
		☐ 간이소화용구 ☑ 자동식소화기		2층
소화설비	수원	1차	□ 고가수조 ☑ 기타(지하 상수도조) □ 겸용(SP/FOAM) * 수량( 5.2㎥)	지하 1층
		2차	☑ 고가수조 ☐ 기타(상수도조) □ 겸용(SP/FOAM) * 수량( 1.2㎥)	옥상
	가압송수장치	☑ 펌프방식(☑전동기*, ☐내연기관) ☐ 고가수조 ☐ 압력탱크 * H: 55m Q: 260lpm		지하 1층
	소화전	☑ 옥내소화전 ☐ 옥외소화전(소화전함 개) ☑ 수동기동방식(본관) □ 자동기동 방식( ) ☑ 설치개수(최소 : 1개, 최대 : 2개)		전층
	스프링클러	☐ 스프링클러설비 □ 간이스프링클러설비
		☐ 습식 □ 건식 ☐ 준비작동식 □ 일제살수식
	포(Foam)	방식	□ 홈워터스프링클러설비 ☐ 홈헤드설비 □ 고정포방출설비 □ 호스릴포설비
		약제	☐ 단백포 ☐ 합성계면활성제 ☐ 수성막포 ☐ 내알콜올포 * 저장량 : L
	가 스 계	종류	☐ CO2 ☐ 할로겐 ☐ 청정(하론) ☐ 분말
		방식	□ 전역방출 ☐ 국소방출 ☐ 호스릴
		용기	( KG - L) × 개
경보설비	자동화재 탐지설비	☑ P형1급(복합형) ☐ R형 ☑ 회로수(56회로) ☑ 수신기 위치 : 1층(당직실)
	누전경보기	☑ 1급 ☐ 2급		지하 1층
	가스누설경보기	□ 단독형 ☑ 분리형		지하 1층
	비상방송	☐ 전용 ☑ 업무겸용 * ☐ 자동화재탐지설비와 연동		3층
	기타	□ 비상벨설비 □ 자동식싸이렌 □ 단독경보형감지기 □ 통합감시시설 □ 자동화재속보설비

피난설비		피난기구		□ 피난사다리 ☑ 완강기 □ 구조대 □ 미끄럼봉 □ 간이완강기 □ 공기안전매트 □ 피난로프	3, 4층
		인명구조		□ 방열복 □ 공기호흡기 □ 인공소생기
		유도등		☑ 피난구유도등 ☑ 통로유도등 □ 객석유도등	전층
		기타		☑ 비상조명등 ☐ 휴대용비상조명등	전층
소화용수설비		□ 흡수식( ) □ 가압식( )
소화활동설비	제연설비	☐ 거실제연설비 ☐ 특별피난계단(승강장) 제연설비*
		☐ 송풍구 위치 :
		* ☐ 부속실 단독 ☐ 계단실/부속실 동시제연 * ☐ 방연풍속 3m/sec~7m/sec ☐ 차압 40Pa 이상 * ☐ 문개방력 110N이하
	연결송수관설비	☑ 건식 □ 습식 □ 겸용설비(SP)
		☑ 방수구 위치(☐ 복도통로 ☐ 계단실 ☑ 계단부근) ☑ 방수구 수량 : 2개 □ 방수용기구함 수량 : 개
		☑ 송수구(□ 단구형 : 개, ☑ 쌍구형 : 2개)
	연결살수설비	☑ 건식 ☐ 습식
		☑ 방호대상(☑지하층, ☐판매시설, ☐가스시설, ☐지하구)
		☑ 송수구(☐ 단구형 : 개, ☑ 쌍구형 : 3개)
	연소방지설비	□ 건식 ☐ 습식 □ 전력용 □ 통신용 □ 공용
		☐ 송수구(☐ 단구형 : 개, □ 쌍구형 : 개)
	비상콘센트	회 로	□ 3상교류 200V □ 3상교류 380V □ 단상교류 100V □ 단상교류 220V
		용 량	☐ 3KVA 이상 □ 1.5KVA 이상
		접속기	☐ 접지형3극플럭접속기
	무선통신보조설비	방식	☐ 전용 □ 공용(이동통신겸용)
			□ 누설동축케이블방식 □공중선방식 □ 누설동축케이블과 공중선방식 □ 위치 :
		단자	☐ 보호함(☐유, 무) ☐ 위치(정문후문 각 개)

피난·방화시설 및 방염 현황
피난시설	☐ 복도 : 중앙복도 * 예 : 중앙복도, 동쪽복도, 서쪽복도, 남쪽복도, 북쪽복도
	☐ 계단 수 : 3 개 ☐ 계단위치 : 좌측계단, 중앙계단, 우측계단 ☐ 계단구분 : 직통계단 3 * 계단구분 예 : 직통계단, 피난계단, 특별피난계단 * 계단의 이해 - 직통계단 : 각 층에서 계단으로 가는데 계단실 앞 출입문이 없음 - 피난계단 : 각 층에서 계단으로 가는데 계단실 앞 출입문이 1개 있음 - 특별피난계단 : 각 층에서 계단으로 가는데 계단실 앞 출입문이 2개 있음
	□ 출입구 - 각 층 출입구 수 : 3개 - 각 층 출입구 위치 : 좌측계단-복도-중앙계단-복도-우측계단
방화시설	☑ 방화구획 : 층별 방화구획 - 방화구획 종류 : 면적 별, 층별, 용도별
	☐ 제연구역 장소 : 없음
	☐ 내부마감재료 : 불연재료 * 내부마감재료 구분 예 : 불연재료 준불연재료 난연재료 기타
방염	☐ 종류 ☐ 위치 □ 처리 * 방염필증/성적서 등 :
기타 위험물질 및 시설 현황
위험물질	☐ 품명 ☐ 수량 리터 ☐ 저장위치 * 지정수량 : 리터, CAS # , UN #
	□ 화재 시 소화활동 계획 - (소화설비) / - (소화활동요령)
특수가연물	☐ 품명 ☐ 수량 ☐ 저장위치
	□ 화재 시 소화활동 계획 - (소화설비) / - (소화활동요령)
전기 시설	☑ 수전용량 500KW ☐ 비상발전기 50KW(1대, 디젤)
	☑ 변압기 250KVA×2대 ☑ 누전차단기
	□ 화재 시 비상조치 계획 - 공급차단(Shut-off) 및 비상발전기(B1) 가동
가스 시설	☑ 종류 가연성가스(LNG) ☑ 용도 취사
	☑ 정압실 1층 외부 ☑ 가스누설경보기 2층
	☑ 가스누설자동차단기 2층, 1층 외부(정압실)
	☑ 화재 시 비상조치 계획 - 가스공급 차단밸브(1F) 차단(Shut-off)
기 타	☑ 흡연구역 현황 : 1층 외부, 옥상 ※ 별도 구획된 흡연구역 내 소화기 배치

[부록3] 교육훈련 및 자체평가

[ 2019 년 제 차] 교육 ․ 훈련 및 자체평가
교 육 훈 련 개 요	명 칭
	일 시
	종 류	이론	□ 강의식 □ 세미나/워크샵
		실습	□ 도상훈련 □ 종합훈련 ☐ 부분(기능)훈련
	참여결과
	시나리오
	교 보 재
교육훈련 실시사항	교 육
	훈 련
자체평가 결 과	개선사항 및 조치계획
평가확인	평가일시

[부록4] 피난동선 안내

본청사 피난경로 안내도

(Evacuation Route)

☐ 지하 1층 구역도

☐ 1층 구역도

본청사 피난경로 안내도

(Evacuation Route)

☐ 2층 구역도

☐ 3층 구역도

본청사 피난경로 안내도

(Evacuation Route)

☐ 4층 구역도

☐ 옥상 구역도