문서번호	시설관리과-10491
결재일자	2019.6.3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관	시설관리과장	북부수도사업소장
박미영	변재홍	06/03 박병권
협 조
	급수운영과장		유승효
	주무관		최용진

2019년 미아아리수올림터 외 8개소 정밀안전진단 용역 과업 추가 검토 보고

2019.  5.

북부수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

2019년 미아아리수올림터 외 8개소

정밀안전진단 용역 과업 추가 검토 보고

우리사업소에서 용역추진중인 『2019년 미아아리수올림터 외 8개소 정밀안전진단용역』과 관련하여 용역 과업 추가 사항이 발생하여 검토의견을 보고드림.

□ 용역개요

❍ 용 역 명 : 2019년 미아아리수올림터 외 8개소 정밀안전진단 용역

❍ 용역개요 : 정밀안전진단(9개소),내진성능평가(6개소)

❍ 용역기간 : 2019. 4. 24. ~ 2019. 11. 19.(210일)

❍ 계 약 자 : (재)한국재난연구원  윤영조, 케이에스엠기술(주) 홍현표

❍ 용역위치 : 서울특별시 강북구, 노원구, 도봉구

❍ 용 역 비 : ************

❍ 대상시설물 현황 : 배수지 3개소, 아리수올림터 6개소

□ 용역대상 시설물

구 분		대상 시설물	위 치	용 량	준공연도	비고
정밀안전진단	아리수 올림터	미아아리수올림터	*********	*******	*****	내진성능평가실시
		우이아리수올림터	***********	******	*****
		쌍문2아리수올림터	***********	******	*****
		수유아리수올림터	**********	*******	*****
		번동아리수올림터	**********	******	*****
		중계아리수올림터	*********	****	*****
	배수지	번동소배수지	********	*******	*****
		우이배수지	**********	******	*****
		수유6배수지	*********	******	*****

□ 추가 과업 내용

❍ 시설물 실측 설계도면 복원 작성

- 용역 선택과업인 내진성능 평가와 관련 평가대상 시설물의 준공             연도가 오래되어(27~39년) 준공도면 미존재로 인한 정확한 내진성능        평가가 불가능하여 실측 복원 도면 작성이 필요한 실정임

- 실측 도면 복원 시설물(6개소) : 아리수올림터(미아, 우이, 쌍문2, 수유, 번동, 중계)

※ 추진근거 :시설물의 안전점검 및 정밀안전진단 실시 등에 관한 지침          제3장 46조 안전점검 및 정밀안전진단 대가(비용산정)기준에 의거 대가 산정

▸ 설계도서 및 준공도서가 없는 경우 실측도면 작성비용은 해당 시설물의   정밀안전진단 대가의 10~20%의 범위에서 산정

실측도면 작성범위	적용비율(%)
기본도면(평면도, 종․횡단면도, 입면도 등) 작성 시	10
기본도면 + 부재별 상세구조도 등 정밀한 도면 작성시	20

❍  대상 시설물 준공도면 존재여부 확인 경위

- 시설물 준공도면 이관 경위(추정) : 각구청(강북구, 도봉구, 노원구)

▸ 상수도사업본부 ▸ 북부수도사업소

- 2019. 5.  2. : 북부수도사업소 서고(청사, 과별) 열람(담당자, 용역회사)

- 2019. 5. 20. : 상수도사업본부 서고 열람(담당자, 용역회사)

- 2019. 5. 24. : 서울도서관 자료관 열람(담당자, 용역회사)

□ 검토의견 및 조치내용

❍ 용역수행사인 (재)한국재난연구원, 케이에스엠기술(주)에 추가 과업지시하고 추후 ***********시 반영하고자 합니다.

❍ 소요예산(추가) : ************

- 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비(기타교체비)

□ 행정사항

○ 정밀안전진단용역 FMS(facility management system) 실적입력 :

추가 용역 과업수행 준공 후 용역수행 업체 입력.

붙 임  1. 설계변경내역서(예정)

2. 시설물의 안전점검 및 정밀안전진단 실시 등에 관한 지침.  끝.