＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	북부수도사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	월계배수지 수계내 관말 잔류염소농도 관리 협조요청

1. 본부 수질과 – 5508(2019.6.3)호 및 행정지원과 – 11471(2019.06.05)와 관련입니다.

2. 동부간선도로 확장공사 구간에 위치한 월계배수지 송배수관밸브 철거공사와 관련하여 수계전환 과정에서 발생한 송수배관(1,650mm) 밸브 고장으로 수계전환기간이 연장되어 배수지 관말 지역에서의 잔류염소 부족에 따른 수질오염 사고 발생 우려가 있어,

3. 동밸브를 최대한 빨리 수리완료하여 주시고, 수리기간 이전이라도 월계배수지 수위조절, 청소일정 변경 등 아리수 체류시간 저감방안을 마련하시어 관말지역에서 잔류염소 농도가 0.1mg/L 이상을 유지할 수 있도록 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

따로붙임 : 월계배수지 수계 잔류염소농도 관리방안 보고서 1부.  끝.

	행정지원과장
수신자	급수운영과장,시설관리과장
주무관	정창영		수질팀장	이인형		행정지원과장	06/05 노석태
협조자
시행	행정지원과-11490	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935(번동)	/
전화	02-3146-3252	/전송	02-3146-3279	/	nocalls@seoul.go.kr	/	부분공개(5)