＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	북부수도사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	월계배수지 수계 관말 잔류염소농도 조절 협조요청

1. 본부 수질과 – 5508(2019.6.3)호 및 행정지원과 – 11471(2019.6.5)호와 관련입니다.

2. 동부간선도로 확장공사 구간에 위치한 월계배수지 송배수관밸브 철거공사와 관련하여 수계전환 과정에서 발생한 송수배관(1,650mm) 밸브 고장으로 수계전환기간이 연장됨에 따라 배수지 관말지역에서의 잔류염소 부족 현상이 발생되지 않도록,

3. 동밸브가 수리완료될 때까지 귀정수센터에서 공급되는 아리수 잔류염소 농도가 배수지 수계 관말지역에서 0.1mg/L 이상으로 유지될 수 있도록 협조요청하오니 검토하신 후 반영하여 주시기 바랍니다.

따로붙임 : 월계배수지 수계 잔류염소농도 관리방안 보고서 1부.  끝.

	북부수도사업소장
수신자	구의아리수정수센터소장(정수과장),강북아리수정수센터소장(정수과장)
주무관	정창영		수질팀장	이인형		행정지원과장	06/05 노석태
협조자
시행	행정지원과-11488	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935(번동)	/
전화	02-3146-3252	/전송	02-3146-3279	/	nocalls@seoul.go.kr	/	부분공개(5)