문서번호	재난대응과-13641
결재일자	2019.6.10.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
★담당자		구조대책팀장	재난대응과장
장충식		정선웅	06/10 김선영
협조

마포․서강대교 CCTV영상감시출동시스템 구축

사업제안서 기술협상결과 보고

2019. 6.

소방재난본부

(재난대응과)

마포․서강대교 CCTV영상감시출동시스템 구축

사업제안서 기술협상 결과 보고

「마포․서강대교 CCTV영상감시출동시스템 구축」사업 우선협상대상자와 추가요청․조정 사항에 관한 기술협상 결과 보고임.

□ 기술협상 개요

❍ 관련근거 : 지방자치단체 협상에 의한 계약체결기준

❍ 일     시 : 2019. 6. 10. 10:00 ~ 12:00

❍ 장     소 : 재난대응과

❍ 내    용 : 제안서 추가 제안내용 및 발주부서 검토내용 추가 제안․조정

❍ 참 석 자

- 재난대응과 : 3명(구조대책팀장, 소방경 장충식, 소방장 박상필)

- ㈜케이에스아이 : 이사 김승호

	마포․서강대교 CCTV영상감시출동시스템 구축 사업개요
❍ 사업기간 : 계약일로부터 150일 ❍ 사 업 비 : 1,210,000,000원 ❍ 계약방법 : 제한경쟁입찰(협상에 의한 계약) ❍ 사업내용 - CCTV 영상감시시설 교체 설치 : 마포․서강대교 - 관제출동시스템 1식 설치 : 여의도 수난구조대 - 관제상황실 인테리어 구축 : 여의도 수난구조대

□ 기술협상 주요내용

❍ 마포대교: 기존시설물 활용 최신형 장력센서 로 시공

서강대교: 전체 평면레이져 스캐너 방식 적용

항 목	주 요 협 상 내 용
구조용 카메라	□투신자 위치 파악을 위한 구조용 카메라 8대 제공
장애관리제어기	□현장 설치 장비 상태 및 전원 제어용 32대
비상벨	□투신 목격자 구조 요청용(POLE 설치)
알람 경광등	□알람 표출(POLE 설치)
자동 방송 송출	□센서(장력, 평면 레이저 스캐너) 감지시 수초후 자동 안내 방송
자동 경광등 구현	□투신 위치에 따른 경광등 자동 작동 SW 1식
함체 내/외부개선	□기존 함체 대비 개선 고온 장애 발생 최소화 □도어 지지대 설비(함체 도어 고정)
분전반 설치	□계량기 검측부 아크릴 판 개방하여 검측 하도록 설계
SAN 스위치	□센터시스템 이중화 구성
IP WALL CONTROLLER	□자유로운 화면 구성(통합 또는 분할 가능)
지능형분석서버	□CCTV 8대 당 분석서버 1개 연계 □고정형 CCTV 64대 연계 위해 제안요청서 수량(4대)외 추가 4대 제공
비상경광등	□여의도 수난구조대 內 경광등 알람 표출
VMS고속검색기능	□검색 기능 개선(크기, 속도, 영역, 색상 방향 등) 다양한 검색 설정 기능 추가로 검색소요 시간 단축
GIS맵	□함체 내부 장비 상태 및 온도/습도 정보 표출
지연영상표출	□기존 실시간 영상 표출을 개선하여 영상 팝업 표출시 3~5초전 영상 표출
운영관제모니터링	□센터 기존 표출 관제 화면 배치 개선 □상/하행 순서로 CCTV 관제 모니터링 배치
Failover 서버	□기존 보유중인 저장분배서버 재활용 하여 Failover 서버 구현
저장분배서버 이중화	□저장분배서버 재활용 하여 서버 이중화 구성
구조용 모니터링 PC	□기존 PC 재활용 하여 구조 전용 모니터링 PC 구현
항온항습기	□기존 노후 항온항습기 교체를 통해 장비 운영에 적합한 환경 구성
차음시트	□장비에서 발생하는 장비실 소음 최소화를 위해 1식 제공
인력지원	□준공 후 1개월 2인 기술 지원
예비품	□카메라, 스피커, 비상벨 등 예비품 지원
VMS 교체	□향후 시스템 확장 통합 대비 반포수난구조대에 동일한 VMS로 교체

□ 향후일정

❍ 협상결과 보고 및 계약의뢰(재난대응과) : 6. 12.

❍ 우선 협상대상자 가격협상 및 계약체결(재무과) : 6. 17. ~ 6. 20.

❍ 사업추진 : 계약체결 후

❍ 착수보고회(재난대응과) : 6. 25.(화)

붙임  1. 협약서 1부.

2. 추가 제안사항 산출내역서 1부.  끝.