문서번호	정수과-4048
결재일자	2019.6.10.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
이용철		김효상	06/10 김중영
협 조
	주무관			최영석

자양취수장 염소설비 안전관리공사 (연간단가)2차 추진계획 보고

2019.  06.

뚝도아리수정수센터

【정수과】

자양취수장 염소설비 안전관리공사

(연간단가) 2차 추진계획 보고

자양취수장 염소투입설비 성능개선과 안정적인 관리를 위하여 ″염소설비 유지 및 안전관리공사(연가단가)‶를 아래와 같이 실시하여 운영관리에 만전을 기하고자 합니다.

Ⅰ		관련근거 및 계약내역

□ 관련근거

◯ 상수도사업본부 수질과-1363(‘19.2.13)호 및 재무과-11789(2019.3.7.)호

- 2019년도 아리수정수센터 염소설비 유지 및 안전관리공사 계약체결

□ 염소설비 연간단가 계약내역

◯ 공 사 명 : 2019년도 아리수정수센터 염소설비 유지 및 안전관리공사

◯ 계 약 자 : ******

- 본부 수질과에서 6개 정수센터 염소설비 연간단가 통합계약 체결

◯ 계약일자 : 2019. 3.5

◯ 계약기간 : 2019. 3.5 ~ 12.16

◯ 계약금액 : *************

- **********************

차수	정비기간	기성금액
**	*****************	*******	**
**	*****************	*****	**

◯ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 원수 및 취수비,

수선유지교체비, 수선유지비(고압가스설비유지관리)

Ⅱ		시 설 현 황

□ 염소설비 시설현황(저장시설 55톤)

연번	설비명	형 식	규 격	수 량	비 고
1	기화기	전열온수식	189Kg/hr	3
2	투입기	습식진공자립식	100Kg/hr	2
	투입기	습식진공자립식	60Kg/hr	3
	투입기	습식진공자립식	40Kg/hr	1
3	진공조절기	전동감압일체형	189Kg/hr	3
4	인젝터	벤츄리노즐형	3“(75A)	4
5	중화설비	염소중화 2탑식	1000Kg/hr	1

Ⅲ		정 비 내 역

연번	정비내역	정비사유
1	- 염소투입설비 정기 안전점검	2개월 1회 정기점검 (2회차)

Ⅳ		정 비 계 획

□ 정비방법 : 연간단가계약업체에 작업지시하여 정비

□ 계약업체 : *****

□ 정비기간 : 2019. 06. 11 ~ 07. 10 (30일간)

□ 소요예산 : *******

붙 임 : 계약내역서 2차 1부.  끝.