문서번호	시설관리과-1416
결재일자	2019.6.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		치수과장
박주형		06/10 손창열
협조

수방상황보고

2019. 6. 8.

	수방상황 보고 < 2019. 06. 08(토) 17시 00분 현재 >

□ 오늘과 내일 날씨 (오늘 강수량 : 0.0㎜ (전일 35.3㎜) / 6월 누계 43.2㎜)

구 분	단 기 예 보			위 성 영 상
	오늘 (토)	내일 (일)	모래 (월)
기상 현황	흐림	흐린후 비	비온후 갬
강수확률(%)	20	20~70	20~80
예상강수량	0 ㎜	15~28㎜	6~13㎜
누계강수량	금년 누계 178.9㎜ (1~6월 평년 396.6㎜) 평년강수량 1,450.6㎜ ‘18년강수량 1,284.1㎜

중기 예보

□ 수문현황 및 잠수교 수위

수위	하천명	관측소명	현재수위	비 고
	한 강	잠수교	3.23	※ 통제수위 : 보행자 5.5m(4,000㎥/s) / 차량 6.2m(5,000㎥/s) ※ 잠수교 침수수위 : 6.5m

댐 명	방류량(㎥/s)	유입량(㎥/s)	저수량 (백만㎥) (총 저수량)	저수율(%)
팔당댐	498.0	194.0	213.96 (244)	87.69
소양강댐	199.81	198.78	1581.93 (2,900)	54.55
충주댐	149.99	145.21	990.33 (2,750)	36.01