문서번호	정수과-6644
결재일자	2019.6.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	암사아리수정수센터소장
서홍교		하은경	06/13 유성종
협 조
	주무관			이정희

2019년 수질자동계측기 정도검사 실시계획

2019. 6.

암사아리수정수센터

(정  수  과)

2019년 수질자동계측기 정도검사 실시계획

「환경분야 시험․검사 등에 관한 법률」에 따라 pH, 탁도, 잔류염소 등 수질자동계측기 3종 9대에 대하여 정도검사를 실시하고 함

□ 현   황

○ 근 거 : 환경분야 시험․검사 등에 관한 법률 시행규칙 제7조(정도검사의 기준과 주기)

- 최초 정도검사를 받은 날부터 2년마다 검사기관에서 정도검사를 받아야함.

※ 정도검사를 받지 않고 측정기기를 사용하는 경우 과태로(50~100만원) 대상임

- 최초 정도검사일의 ±30일 이내까지 정도검사를 받아야하며, 미리 받는 것은 가능

○ 대 상 : 탁도, 잔류염소 등 수질자동계측기 3종 12대

- 2019년 검사 대상 2종 9대, 2020년 검사대상 2종 3대

측정기기	측정시료	수량	최초 검사일	직전 정도검사 실적		차기검사	비고
				직전검사일	검사기관
pH연속자동측정기	1정수장 원수	1대	‘18.11.05	‘18.11.05	한국산업기술시험원	‘20년 대상
탁도 연속자동측정기	1정수장 통합여과수	4대	‘07.07.04	‘17.06.15	〃	‘19년 대상
	1정수장 송수	2대	’18.06.15	‘18.06.15	〃	‘20년 대상
	2정수장 통합여과수	1대	‘09.08.07	‘17.06.16	〃	‘19년 대상	‘19. 8월 교체예정
	2정수장 송수	1대	‘09.08.10	‘17.06.14	〃	〃	‘19. 8월 교체예정
잔류염소 연속자동측정기	1정수장 송수	2대	‘14.12.15	‘17.06.15	〃	〃
	2정수장 송수	1대	‘09.08.13	‘17.06.14	〃	〃	‘19. 8월 교체예정

□ 추진방향

○ 정도검사 시기 통일을 위해 검사 대상 수질계측기 일괄 검사 추진(3종 9대)

- ‘20년도 검사대상 3대(원수 pH 1대, #1 송수 탁도 2대)를 ‘19년도에 실시

○ 교체 예정 수질계측기는 납품업체 정도검사로 대체(2종 3대)

- #2 통합여과수, 정수 탁도계 및 정수 잔류염소계는 신품 교체 시 실시(‘19.8월)

□ 추진계획

○ 검사대상 : pH, 탁도, 잔류염소 등 수질자동계측기 3종 9대

측정기기	측정시료	수량	최초검사일	직전 정도검사 실적		비고
				직전 검사일	검사기관
pH연속자동측정기	1정수장 원수	1대	2018.11.05	2018.11.05	한국산업기술시험원	2020년 대상
탁도자동측정기	1정수장 통합여과수	4대	2007.07.04	2017.06.15	〃	2019년 대상
	1정수장 송수	2대	2018.06.15	2018.06.15	〃	2020년 대상
잔류염소자동측정기	1정수장 송수	2대	2014.12.15	2017.06.15	〃	〃

○ 검사기관 : 한국산업기술시험원(서울시 구로구 소재)

○ 검사기간 : 2019년 6월 말 ~ 7월 중

○ 소요예산 : 금4,434,100원(부가세 포함)

- 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 기본경비, 일반운영비, 사무관리비

- 산출내역

검사대상	댓수	단 가			합계	비고
		수수료	부가세	계
계					4,434,100원
pH자동측정기	1	517,000원	51,700원	568,700원	568,700원
잔류염소자동측정기	2	440,000원	44,000원	484,000원	968,000원
탁도자동측정기	6	439,000원	43,900원	482,900원	2,897,400원

□ 행정사항

○ 한국산업기술시험원에 정도검사 신청 : 2019. 6월 중

○ 탁도, 잔류염소 등 정도검사 대상 계측기 보정 및 정비 : 2019. 6월 중

○ 정도검사 시행 : 2019. 6월 말

○ 정도검사 수수료 지급 : 2019. 7월 중

붙임 1. 정도검사 대상 수질자동계측기 현황 1부.

2. 환경측정기기 성능시험·정도검사 및 검정수수료 1부. 끝.